{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["alg bep.","netcode","meetcode","marktcode","datacode","code GDN"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"alg bep.","index":0,"n_rows":67,"n_cols":5,"rows_kept":67,"merged":[[0,0,0,4],[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[18,3,18,4],[39,3,39,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CODE ALGEMENE BEPALINGEN"]
["van toepassing op TRDE of TRDG, of beide","nieuw artikel","oud artikel ","Motivering/toelichting "]
["E+G","1.1.2","I.1.1.3","In de huidige technische reglementen zijn de definities van de gebruikte begrippen opgenomen in een aparte “begrippenlijst”. Conform wetgeving worden de definities nu vooraan in het reglement, in één van de eerste artikelen, gedefinieerd. De bijlage “begrippenlijst” wordt dus geschrapt. Hierna wordt de motivering voor de wijzigingen aan de definities weergegeven."]
[{"$nulls":3},"A) Schrapping bestaande definities"]
[{"$nulls":3},"Buiten dienst stellen van een toegangspunt;\nIn dienst nemen van een toegangspunt","Deze begrippen worden vervangen door de nieuwe begrippen 'buiten dienst stellen van een hoofdpunt' en 'in dienst nemen van een hoofdpunt'"]
[{"$nulls":3},"Comptabele meting","Definitie is mogelijk verwarrend door gebruik van term 'diensten' + begrip wordt niet meer gebruikt in de Meetcode"]
[{"$nulls":3},"Configuratie van de berekende meter","Dit begrip wordt vervangen door het nieuwe begrip 'meetconfiguratie'"]
[{"$nulls":3},"Contract van toegangsverantwoordelijke","Dit begrip wordt nergens gebruikt in het TRDE en wordt daarom geschrapt "]
[{"$nulls":3},"Contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden","Dit begrip wordt nergens gebruikt in het TRDE en wordt daarom geschrapt"]
[{"$nulls":3},"EAN-GLN, EAN-GSRN","GLN/GSRN is niet langer van toepassing; "]
[{"$nulls":3},"EDIEL","Begrip wordt geschrapt wegens overgang van EDIEL-standaard naar XML-standaard in MIG 6"]
[{"$nulls":3},"Eenvoudige werfaansluiting","Begrip wordt maar 1x gebruikt in het TRDE, en wordt nu in de tekst van het TRDE omschreven. Analoog met begrip ‘eenvoudige aansluiting’: dit wordt evenmin gedefinieerd, maar in de tekst beschreven."]
[{"$nulls":3},"Indicatief programma","Dit begrip wordt nergens gebruikt in het TRDE en wordt daarom geschrapt"]
[{"$nulls":3},"Injectiepunt","Dit begrip wordt ook gedefinieerd in het Energiedecreet. We stellen in een advies voor dit decretale begrip te herschrijven tot ‘fysisch punt waar elektriciteit of aardgas in het net wordt geïnjecteerd’ (zie consultatienota). Eenzelfde term definiëren op niveau van het reglement is onnodig en zelfs inopportuun. Het wordt daarom geschrapt. "]
[{"$nulls":3},"Onderschreven vermogen","Ondergeschreven vermogen was een tarifair begrip, dat thans niet meer wordt gebruikt.  Vervanging door begrip ‘toegangsvermogen’ "]
[{"$nulls":3},"Programma","Dit begrip wordt vervangen door het nieuwe begrip 'toegangsprogramma'"]
[{"$nulls":3},"Technisch-economisch meest aangewezen punt ","Dit begrip wordt nergens gebruikt in het TRDE en wordt daarom geschrapt"]
[{"$nulls":3},"Verbruiksprofiel","Vervanging door de afzonderlijke begrippen ‘berekend gebruiksprofiel’ en ‘gemeten gebruiksprofiel’"]
[{"$nulls":3},"B) Toevoeging van nieuwe definities"]
[{"$nulls":3},"Berekend gebruiksprofiel, Gemeten gebruiksprofiel","Nieuwe (afzonderlijke) begrippen ter vervanging van het vroegere koepelbegrip ‘verbruiksprofiel’; we opteren voor 'gebruiksprofiel' i.p.v. 'verbruiksprofiel' omdat het profiel niet enkel de afname/het verbruik betreft, maar eveneens de injectie/de productie."]
[{"$nulls":3},"Buiten dienst stellen van een hoofdpunt;\nIn dienst nemen van een hoofdpunt; Achterliggend hoofdpunt","Aanpassing van de bestaande begrippen n.a.v. MIG 6 en de opsplitsing in hoofdpunt vs. dienstverleningspunt"]
[{"$nulls":3},"Datadienst, Datacontract, Datatoegang, Datatoegangscontract, Datatoegangshouder, Datatoegangspunt, Datatoegangspuntconfiguratie, Datatoegangsregister, dataregister, UMIG TPDA","Nieuwe begrippen in het kader van de systematische gegevensuitwisseling aan (door de netgebruiker gemandateerde) derde partijen (cf. MIG TPDA)"]
[{"$nulls":3},"Dienstencatalogus, Dienstverleningspunt, Hoofdpunt","Nieuwe begrippen in het kader van MIG 6"]
[{"$nulls":3},"Energiecontract","Verruiming t.o.v. van het huidig gebruikte begrip 'leveringscontract' om ook de aankoop van injectie/productie te omvatten "]
[{"$nulls":3},"Energieovernamedocument","Een definitie van dit al gekende en gebruikte begrip ontbrak"]
[{"$nulls":3},"Grootverbruiksmeetinrichting \nKleinverbruiksmeetinrichting","In het technische reglement van 5 mei 2015 wordt het onderscheid in meetinrichtingen groter en kleiner dan 100 kW gemaakt op basis van gemeten en berekend lastprofiel. Met de komst van de slimme meter worden bij de aansluitingen met kleine aansluitingsvermogens ook het lastprofiel gemeten. Er was behoefte aan een duidelijk onderscheid tussen aansluitingen onder en boven 56 kVA die algemeen gezien wordt als de grens voor huishoudelijk-, handels- of licht industrieel gebruik."]
[{"$nulls":3},"Grootverbruiksmeting elektriciteit\nKleinverbruiksmeting elektriciteit","Ook voor de duiding van het type van meeting wordt nu verwezen naar  het type verbruiker in plaats van jaarlijks opgenomen, maandelijks opgenomen of continu gemeten klanten. Er wordt gemeten volgens het meetregime zoals vermeld in de toegangspuntconfiguratie van een bepaald toegangspunt. Daarin wordt opgenomen hoe vaak er een meteropname moet zijn."]
[{"$nulls":3},"Informatief meetgegeven","Nieuw begrip in het kader van o.a. MIG TPDA en verbruiksinformatie"]
[{"$nulls":3},"Meetconfiguratie","dit begrip komt in de plaats van het oude begrip “Configuratie van de berekende meter”"]
[{"$nulls":3},"Meetinrichting","een definitie van dit al gekende en gebruikte begrip ontbrak. De definitie gaat uit van de beschrijving van het doel van de meetinrichting, iets wat destijds in een bepaling in het TRDE zelf stond. Dit doel werd trouwens uitgebreid: naast het meten van afname en injectie zal de meetinrichting ook gebruikt worden voor het meten van productie en flexibiliteit op de dienstverleningspunten."]
[{"$nulls":3},"Meetuitrusting","Een definitie werd toegevoegd om het verschil aan te duiden met een meetinrichting en omdat bepaalde technische vereisten in de meetcode van toepassing zijn op de meetuitrustingen, maar niet op de volledige meetinrichting."]
[{"$nulls":3},"Preallocatie, Reëel lastprofiel (RLP), Synthetisch productieprofiel (SPP)","Nieuw begrippen in het kader van MIG 6 (nieuw allocatiemodel). Zie in dat verband ook de wijziging van de definitie van 'Synthetisch lastprofiel (SLP)'"]
[{"$nulls":3},"Relationeel gegeven, Technisch gegeven","Nieuwe begrippen om de transparantie te verhogen m.b.t. de gegevens die de distributienetbeheerder beheert (classificatie van gegevens) "]
[{"$nulls":3},"Synergrid","Een definitie van dit begrip ontbrak"]
[{"$nulls":3},"Toegangsprogramma","In het TRD wordt telkens het begrip 'toegangsprogramma' i.p.v. 'programma’ gebruikt; aanpassing definitie in het kader van MIG 6"]
[{"$nulls":3},"Toegangspuntconfiguratie, Gebruiksperiode (Time of Use), Meetregime","Nieuw begrippen in het kader van MIG 6 en uitrol van de slimme meter"]
[{"$nulls":3},"Toegangsvermogen voor afname","Er moet onderscheid zijn tussen het maximum vermogen die de aansluiting technisch aankan en het vermogen dat aan de netgebruiker wordt toegestaan om af te nemen van het distributienet. Dat laatste noemt men toegangsvermogen.  "]
[{"$nulls":3},"Toegangsvermogen voor injectie","Idem voorgaande maar dan voor injectie"]
[{"$nulls":3},"Vermogenspiek","De nettarieven voorzien in een tarief op basis van de vermogenspiek van de maand, het hoogste vermogen uitgemiddeld over een kwartier dat op een aansluiting werd afgenomen of geïnjecteerd en dat in een bepaalde tijdsperiode zoals vaak een maand."]
[{"$nulls":3},"C) Wijziging bestaande definities (excl. louter redactionele aanpassingen)"]
[{"$nulls":3},"Aansluitingscontract","in de definitie wordt ook melding gemaakt van de 'toekomstige gebruiker van het net, om duidelijk te maken dat ook de aansluitingsvoorwaarden, die gelden zodra men een aanvraag tot aansluiting doet, ressorteren onder het 'aansluitingscontract'."]
[{"$nulls":3},"Aansluitingsvermogen","Er is een onderscheid te maken tussen het vermogen waar de netgebruiker gebruik van mag maken, en het technische vermogen dat de aansluiting aankan. In het eerste geval spreken we van 'toegangsvermogen': deze definitie wordt dan ook aan het reglement toegevoegd. De inhoud van het begrip 'aansluitingsvermogen' wijzigt in die zin dat dit vermogen betrekking heeft op wat de aansluiting technisch aankan."]
[{"$nulls":3},"Decentrale productie-installatie","de spanning van het net waarop de installatie is aangesloten is niet relevant voor de definiëring van het begrip, en de zinsnede daaromtrent wordt daarom geschrapt"]
[{"$nulls":3},"Injectie","het Energiedecreet definieert 'injecteren' als het inbrengen van elektriciteit of aardgas in een distributienet of het plaatselijk vervoernet van elektriciteit, vanuit een net of door een producent; de definitie van 'injectie' werd daaraan aangepast"]
[{"$nulls":3},"Installatie die functioneel deel uitmaakt van het elektriciteitsdistributienet","Alwaar voorheen sprake was van de ‘wezenlijke beïnvloeding’ van de installatie op ‘de functionaliteit van het elektriciteitsdistributienet’, werd dit thans gecorrigeerd door te beschrijven dat het om installaties gaat die een functie hebben voor het beheer van het distributienet. Het gaat dus om installaties die actief gebruikt worden voor het beheer van het distributienet, zonder –weliswaar- deel uit te maken van het distributienet. "]
[{"$nulls":3},"Onterechte leverancierswissel","In plaats van ‘leveringscontract’ wordt ‘energiecontract’ gebruikt (zie bij nieuwe definities) in de definitie"]
[{"$nulls":3},"Reactief vermogen","Wijziging naar aanleiding van definitie in de Europese verordening (EU) 2016/631 van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net "]
[{"$nulls":3},"Schijnbaar vermogen","Wijziging naar aanleiding van definitie in de Europese verordening (EU) 2016/631 van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net"]
[{"$nulls":3},"Stamgegevens","Verruiming t.o.v. van het huidig gebruikte begrip 'levering' om ook de aankoop van injectie/productie te vervatten"]
[{"$nulls":3},"Synthetisch lastprofiel (SLP)","Wijziging in het kader van MIG 6 (nieuw allocatiemodel). Zie in dat verband ook de toevoeging van de nieuwe definities “Reëel lastprofiel (RLP)” en “Synthetisch productieprofiel (SPP)”"]
[{"$nulls":3},"Toegangscontract","Er wordt toegevoegd tussen welke partijen dit contract wordt gesloten; aanpassing n.a.v. het onderscheid in MIG 6 tussen nettoegang en markttoegang "]
[{"$nulls":3},"UMIG","Kortere definitie; wie de UMIG handleiding opstelt komt in de bepalingen aan bod en hoeft dus niet opgenomen te zijn in de definitie"]
["G",null,null,"Injectie","Naast aardgas en biomethaan ook de mogelijkheid voorzien om bijvoorbeeld gas afkomstig van power to gas te injecteren."]
["E+G","1.1.4","I.1.1.4","Beheerder van de toegangspunten' wordt vervangen door 'distributienetbeheerder' omdat niet duidelijk is wat met 'de beheerder van de toegangspunten' wordt bedoeld, en het ook geen gekende (markt)speler betreft. "]
["E+G","1.2.1","I.1.2.1","Opsplitsing van het begrip toegang in nettoegang enerzijds, markttoegang anderzijds "]
["E+G","1.2.4, §2","I.3.1.2","Een herverwoording is nodig omdat de huidige formulering het juridisch moeilijker maakt om een nieuw modelcontract of een (bvb kleine) wijziging aan een modelcontract eerder inwerking te laten treden dan 2 maanden na overmaking aan de VREG, zelfs al de markt daarbij gebaat is. Indien de VREG eerdere commentaar levert, of een beslissing tot goedkeuring neemt, bvb. na een week, moet het mogelijk zijn dat het modeldocument in werking treedt. Naar analogie met de formulering omtrent modelcontract(en) voor aansluiting en markt/nettoegang, moet ook het datatoegangscontract worden goedgekeurd."]
["E+G","1.3.3 §1","I.2.2.2","Door het wijzigen van ‘leverancier’ in ‘toegangshouder’ (TH) in §1 verplichten we ook afnemers en producenten die zelf TH worden (cf. aangepast artikel in de Marktcode hieromtrent) om te communiceren volgens het protocol beschreven in de MIG. De formulering ‘in overleg opgesteld’ is bewust vaag (o.w.v. complexiteit dat overlegplatform (Atrias) regio-overschrijdend is). Het specifieert niet in welke mate alle TH's betrokken moeten zijn in dit overleg noch wie dit overleg moet organiseren. "]
["E+G","1.3.3 §2 en §3","I.2.2.2","Het blijven enkel de leveranciers en DNB's die een partij aanstellen voor het uitwerken van de MIG en het monitoren van het berichtenverkeer. Het hoofddoel van de MIG blijft immers de communicatie tussen deze 2 partijen. Wél moet de uitgewerkte MIG door de toegangshouder-afnemer/toegangshouder-producent– net als door andere betrokken marktpartijen (zoals Elia, Fluxys, BRP’s,…) – goedgekeurd worden. "]
["E+G","1.3.3 §4","I.2.2.2","Toevoeging van een verplichting tot het opstellen van een overeenkomst inzake de kwaliteit van het berichtenverkeer, met hierbij de klemtoon op een evenwichtige verdeling van rechten en plichten tussen toegangshouders en distributienetbeheerders. We verwijzen hier in de eerste plaats naar het MIG 6 luik 'ex-post monitoring', waarin gezamenlijk KPI's en minimale drempelwaarden worden bepaald en een governance kader hieromtrent wordt uitgewerkt."]
["E+G","1.3.4","nvt","Nieuwe bepaling (naar analogie met art. 1.3.3 m.b.t. de UMIG en markttoegang) i.k.v. systematische gegevensuitwisseling aan door de netgebruiker gemandateerde derde partijen, of m.a.w., i.k.v. MIG TPDA en datatoegang."]
["E+G","1.3.7","I.2.2.5","Uitbreiding naar datatoegangshouders (cf. systematische gegevensuitwisseling aan door de netgebruiker gemandateerde derde partijen en MIG TPDA)"]
["E+G","1.4.1","nvt","Nieuwe bepaling die een classificatie doorvoert in de gegevens in beheer van de distributienetbeheerder (technische, relationele en meetgegevens) en verwijst naar de nieuwe, in bijlage opgenomen, omvattende gegevenslijst.  Deze lijst vormt een aanzet tot meer transparantie over het gebruik van gegevens en de doeleinden (i.k.v. privacy)."]
["E+G","1.4.2 ","ex deel van art. V.1.1.3","Uitbreiding van de bestaande bepaling mbt énkel meetgegevens naar technische én relationele gegevens én meetgegevens. Het gaat hier om basisrechten volgens de privacywetgeving die gelden voor alle persoonsgegevens. "]
["E+G","1.4.3","art. V.3.4.1, ex art. V.3.7.1 en ex art. V.3.7.2","Uitbreiding artikel van énkel meetgegevens naar technische én relationele gegevens én meetgegevens"]
["E+G","1.4.4","V.3.4.2","Opsplitsing in gebruik van meetgegevens voor markttoegang vs. datatoegang"]
["E+G","1.4.5","V.3.7.3","Uitbreiding artikel van énkel meetgegevens naar technische én relationele gegevens én meetgegevens"]
["E+G","1.4.6","I.2.3.1 en art. I.2.3.2","Vooral redactionele aanpassing; uitbreiding naar datatoegangshouder (cf. systematische gegevensuitwisseling aan - door de netgebruiker gemandateerde - derde partijen en MIG TPDA)"]

{"sheet":"netcode","index":1,"n_rows":50,"n_cols":4,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,3],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["NETCODE"]
["Van toepassing op TRDE of TRDG, of beide","nieuw artikel","oud artikel","Motivering/toelichting "]
[null,"Algemeen: ","Er zijn redactionele aanpassingen en wijziging aan begrippen. Voor motivering daarvan wordt verwezen naar de begrippenlijst en bijbehorende motivering: code \"Algemene bepalingen\". Evidente aanpassingen worden niet expliciet gemotiveerd. Consequent werd \"onderschreven vermogen\" of \"aansluitingsvermogen\" vervangen door \"toegangsvermogen\". Het aansluitingsvermogen verwijst naar de technische capaciteit van de aansluitingsinstallatie. De aanvrager kan verschillende toegangsvermogens aanvragen op een standaard aansluiting,"]
["E+G","ongenummerd",null,"beschrijving van doel Netcode, die thans zowel de oude Planningscode, als Aansluitingscode, als deel Toegangscode omvat.\nDe oude §2 van ex art. III.1.1.1 klonk als volgt: \"Behoudens de bepalingen van art. III.5.3.13 moeten alle aansluitingen op de elektriciteitsdistributienetten voldoen aan de bepalingen van dit Reglement\" Dit is hoedanook een overbodige bepaling: de overgangsbepaling van art. III.5.3.13 geldt onverkort, en moet niet herhaald worden."]
["E+G","2.1.1","II.2.1.1","Deze wijziging kadert in de herziening van de bijlage, die uitgebreid (netbeheerder heeft meer gegevens nodig voor de uitvoering van zijn taken) en herschikt (verduidelijkt) wordt. In de tabel in bijlage wordt telkens aangegeven waarom welk gegeven wordt gevraagd. \nIn (nieuwe) tweede alinea wordt verduidelijkt op welke wijze de gegevens opgevraagd of ter beschikking moeten worden gesteld. \nAangezien gegevens betrekking hebben op beheer en uitbating wordt een aparte afdeling hiervoor ingevoegd bij het beging van deze Titel."]
["E+G","2.1.12 §1","II.1.1.1","In oude redactie was de bepaling eigenlijk een pure herhaling van de decretale bepaling, wat vermeden moet worden (en overbodig is)."]
["E+G","2.1.12 §2","II.1.1.1","“de informatie” is onduidelijk; het investeringsplan omvat al alle info die met dit woord ‘informatie’ gevat wordt.\nDe toevoeging van tijdstip waarop investeringplan bij VREG moet worden ingediend, betreft gewoon een verplaatsing (komt uit §1), dus puur redactionele wijziging. Schrapping van indiening in twee exemplaren."]
["E+G","2.1.12 §3","II.1.1.1","Het decreet omschrijft limitatief wat het investeringsplan bevat. Het TR kan alleen bepalen op welke wijze de informatie ter beschikking wordt gesteld, en niet bijkomende inhoud van het investeringsplan: dit moet in Energiedecreet worden opgenomen; minstens moet de decretale delegatiebepaling uitgebreid worden, die aldus een grondslag zou vormen voor een uitbreiding van de inhoud in het TR."]
["E+G","2.1.13","II.1.1.3","de VREG analyseert de investeringsplannen...': Dit is overbodig artikel. Dit staat in art. 4.1.19 §2, 2de lid van het Energiedecreet"]
[null,null,"II.1.1.3","oud artikel II.1.1.3 word geschrapt omdat het overbodig is: dit staat in art. 4.1.19 §2, 2de lid Energiedecreet"]
["E+G","2.1.14"," II.1.1.4","de publiceerbare plannen moeten voldoende relevante technische informatie geven voer de geplande netversterkingen en -uitbreidingen. Daartoe wordt een model aangereikt door de VREG"]
["E+G","2.1.15","III.3.1.1","er wordt in een toegevoegde §8 bepaald dat de verkavelingsreglementen onder toezicht van de VREG vallen. Een controle/toezicht is echter gewenst, gezien de vele klachten van verkavelaars (in ruime zin) en de uit 'verkaveling' (ruime zin) voortvloeiende kosten.\nart. 16 GGW: \"tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling\" is wettelijk verplicht"]
["E+G","2.1.16-17","I.1.2.1-3","artikels over uitbating van distributienetten verplaatst en samengenomen (kwaliteitsrapport, spanningsnorm Elek)"]
["E","2.2.3","III.3.1.3","- onderschreven vermogen wordt toegangsvermogen: zie definities (code algemene bepalingen)\n- Alwaar bij de vermogensgrenzen \"tussen\" stond, was dit onvoldoende omdat daarmee niet duidelijk is wat de situatie moest zijn als het vermogen exact x-vermogen had. Dus werd dit vervangen door de symbolen ≥ en <, naar gelang het geval."]
["E","2.2.6","III.3.2.4","Vroeger was er  een definitie van \"eenvoudige werfaansluiting\" ingevoegd in de begrippenlijst van het TRDE. Gezien er geen niet-eenvoudige werfaansluiting bestond, was het begrip \"eenvoudige werfaanslutiing\" verwarrend. Daarom wordt werfaaansluiting als vorm van tijdelijke aansluiting beschreven."]
["E","2.2.7","III.3.2.5","tekstueel uitgeschreven in plaats van verwijzing, met oog op duidelijkheid tekst"]
["E","2.2.8","III.3.3.1","twee § toegevoegd met het oog op het vastleggen van het toegangsvermogen"]
["E","2.2.11","III.3.2.2","het is eigenlijk altijd de bedoeling geweest om de aanvrager het recht te geven op 9,2 kVA, maar niet om hem daartoe te verplichten. Daarom wordt dit ook in die zin gecorrigeerd. De netbeheerders bieden, indien gewenst, lagere vermogens aan (website: tarieven --> nieuwe aansluitingen) "]
["E+G","2.2.14","III.3.3.5","EAN wordt pas toegekend als de offerte voor akkoord wordt teruggestuurd en de aansluiting gerealiseerd wordt. "]
["E+G","2.2.15","III.3.3.5","zie link met art. 2.2.14: dit artikel bepaalt wanneer EAN dan wél wordt toegekend"]
["E+G","2.2.20","III.3.3.10","EAN wordt pas toegekend als de offerte voor akkoord wordt teruggestuurd en de aansluiting gerealiseerd wordt. "]
["E+G","2.2.21","III.3.3.10","zie link met art. 2.2.18: dit artikel bepaalt wanneer EAN dan wél wordt toegekend"]
["E","2.2.35","III.3.3.25","Er zijn bijzondere contractuele voorwaarden mbt flexibiliteit (concreet: een aparte bijlage, deel uitmakend van het aansluitingscontract); verwijzing daarnaar is hier op de plaats."]
["E+G","2.2.36","III.3.3.26, \n§1, 2 en 3","Een aanvraag tot aansluiting kan leiden tot een weigering als de DNG nog onbetwiste financiële verplichtingen t.a.v. DNB heeft, gelinkt aan het gebruik van de bestaande aansluiting(en). Dit geeft de DNB meer armslag om de openstaande schulden te laten vereffenen. Als het gaat om betwiste schulden, is dit artikel niet van toepassing. Dan moet de betwisting uitgeklaard worden en kunnen enkel -in voorkomend geval- de klassieke invorderingsmogelijkheden gehanteerd worden."]
["E+G","2.2.50 §2"," III.5.2.7","\"...aansluiting, de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die functioneel deel uitmaken van het distributienet, en de installaties van de elektriciteitsdistributienetgebruiker die een niet-verwaarloosbare invloed hebben op het elektriciteitsdistributienet, de aansluiting(en) of de installaties van een andere elektriciteitsdistributienetgebruiker...\": Exhaustieve opsomming, i.p.v. verwijzing, omwille van de duidelijkheid + tekst van art. III.1.1. § 1 komt niet meer voor in nieuw reglement, dus verwijzing kan sowieso niet."]
["E+G",null,"I.2.2.4","Artikel geschrapt.Dit artikel is al gecoverd in hoofdstuk I over gegevensuitwisseling bij netuitbating"]
["E+G","2.2.51","III.4.4.1","betreft louter redactionele wijziging"]
["E+G","2.2.62","III.2.1.1 en III.2.1.2","betreffen louter redactionele wijzigingen"]
["E+G","2.2.63","III.5.1.1","\"aanleg\" enerzijds, en \"beheer en onderhoud\" anderzijds, werd opgesplitst. Art. III.5.1.1 werd bijgevolg opgesplitst: zie art, 2.2.64."]
["E+G",null,null,"Oud artikel III.5.3.9 werd geschrapt. De toepasselijke regels voor gebruik en onderhoud van HS-aansluitingen werd verwerkt in tekst, wat veel leesbaarder en dus transparanter is. De in artikel III.5.3.9 bepaalde mogelijkheid tot afwijking in aansluitingscontract werd daarbij telkens meegenomen (waar nuttig geacht) "]
["E+G","2.2.68","V.2.8.1","Verwijzing naar ex artikel III.1.1.1, §1 kan niet meer omdat dit artikel niet behouden werd. Daarvoor komt opsomming van de installaties waarover bepaling handelt, in de plaats. De bepaling klopte trouwens niet in oorspronkelijk vorm omdat in dat artikel ook sprake was van de “aansluiting”, en er bepaald werd: \"installaties die niet vallen onder artikel III.1.1.1, §1, terwijl het hier wel degelijk over installaties gaat die tot de aansluiting behoren. Herformulering was dus nodig om deze fout recht te zetten."]
["E+G","2.2.68","V.2.8.1","Gezien het begrip \"aansluiting\" de meetinrichting omvat, en wel degelijk de toegankelijkheid tot de gehele aansluiting beoogd wordt, werd het begrip 'meetinrichting' vervangen door 'aansluiting'. En daarmee is voldoende bepaald en moet niet extra opgesomd worden waartoe de toegang zich uitstrekt (dus schrapping van overbodige passage)."]
["E","2.2.70","I.4.2.1, §§2 en 3","de woorden \"die functioneel deel uitmaken van het elektriciteitsdistributienet\" werden toegevoegd doordat niet naar een §1 kon verwezen worden alwaar dit bepaald was. §1 van art. I.4.2.1 is elders verwerkt in het nieuwe TRDE. Het gaat, anders gezegd, niet om een inhoudelijke, maar puur redactionele wijziging."]
["E","2.2.71","I.4.2.1","het schrappen van de woorden \"het functioneren van\" ligt in lijn van aanpassing definitie \"installatie die functioneel deel uitmaakt van het distributienet\". Zie motivering wijziging inhoud van dat begrip (in consultatienota). Er zijn  enerzijds: installaties (van DNG) die functioneel deel uitmaken van DN, en anderzijds zijn er installaties van DNG die een niet-verwaarloosbare invloed hebben op distributienet, aansluiting, of de installaties van een DNG. In dat laatste geval spreken we niet meer van een invloed op het functioneren van het DN, om elke verwarring met installaties die functioneel deel uitmaken van het DN ter vermijden. "]
["E+G","2.2.73","III.6.1.1 en III.5.3.3","de mogelijkheid tot wijziging van de aansluiting van DNG enerzijds, en DNB, anderzijds, wordt samengevoegd in dit artikel. De mogelijkheid tot wijziging aansluiting (1x geformuleerd als het recht van de DNB om de DNG te verplichten een aansluitingsaanvraag in te dienen...) stond destijds verspreid over 2 artikelen, wat niet transparant was."]
["E+G","2.2.76","III.6.1.5","We spreken niet meer van de in- en buitendienststelling van een toegangspunt, maar van een hoofdpunt. Zie definities."]
["E+G","2.2.82","III.5.2.1","De passage \"de aangelegenheden, verhouding en voorwaarden mbt aanleg en gebruik aansluiting tussen DNB en DNG\" wordt geschrapt omdat dit deel uitmaakt van de definities voor de begrippen \"aansluitingscontract\" en \"aansluitingsreglement.\nDe laatste zin wordt geschrapt omdat dit juridisch niet klopt: de netgebruiker heeft als enige een contractuele relatie met de DNB wat de aansluiting betreft. De eigenaar, of andere gebruikers van de aansluiting dan de door de DNB gekende DNG, is geen contractspartij van de DNB. Het contract bevat wel een bepaling waarbij de DNG zich ertoe verbindt om de bepalingen van het contract te laten doorwerken."]
["E","nvt","III.5.2.5","artikel III.5.2.5 wordt geschrapt omdat dit artikel overbodig is sinds de invoering van vergoedingsplicht van de netbeheerder voor langdurige stroomonderbreking in het Energiedecreet. Ook de cumulmogelijkheid van schadevergoeding op basis van gemeenrechtelijke aansprakelijkheid en forfaitaire vergoeding, is decretaal geregeld: cumul is mogelijk (in tegenstelling tot het verbod beschreven in  ex art. III.5.2.5)"]
[null,"nvt","III.5.2.6","artikel III.5.2.6 wordt gechrapt. Dit artikel had al in 2006 geschrapt moeten worden. Algemene wettelijke bepalingen inzake afschakelbaarheid staan in het afschakelplan. Afzonderlijke contracten kunnen gesloten worden met de transmissienetbeheerder"]
[null,"2.2.88"," III.5.3.3 en III.6.1.1","In dit artikel wordt melding gemaakt van de plicht tot contactname of melding bij wijziging aan aansluiting en dergelijke. De aspecten met betrekking tot de mogelijkheid van de netbeheerder om te beslissen tot wijziging van de aansluiting, worden in ander artikel vermeld, waar het beter op zijn plaats staat (nl. onder titel: wijziging aansluiting). \nDe toevoeging \"heeft de elektriciteitsdistributienetgebruiker de plicht om conform het aansluitingsreglement of –contract de elektriciteitsdistributienetbeheerder hiervan te informeren\" zorgt ervoor dat de informatieplicht (contactname, melding) van de DNG in TRDE verankerd wordt. Voor de details van deze plichten, dus wanneer de informatieplicht geldt, wordt verwezen naar het aansluitingsreglement of –contract. Op niveau TRDE blijft het vaag: \"gewijzigde afname- of injectiekenmerken\". De toevoeging \"behoudens andersluidende bepaling in het aansluitingscontract\", en dus de mogelijkheid van contractuele afwijking, komt uit ex art. III.5.3.9 en is dus niet nieuw."]
[null,"2.2.89, §2","III.5.3.2","De DNB moet binnen twee uur na de melding door de elektriciteitsdistributienetgebruiker ter plaatse zijn om de werkzaamheden aan \nte vangen die leiden tot het opheffen van een storing, tenzij in het aansluitingscontract anders wordt overeengekomen."]
[null,"2.3.1","IV.4.1.1, III.4.1.1, \n§3 en IV.2.1.7","de passage \"volgende vernoemde partijen\" werd vervangen, ter verduidelijking, door exhaustieve opsomming van de personen waarover het in dat artikel gaat: de netgebruiker, de toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijke. \nAan de voorwaarden voor nettoegang wordt toegevoegd: de nood aan voorleggen van een geldig energiecontract op het toegangspunt opdat markttoegang mogelijk zou zijn. In MIG 6 zal de indienststelling van een hoofdpunt gelijk lopen met de indienstname van een toegangspunt voor afname of een toegangspunt voor injectie in geval de nettoegang op het hoofdpunt zich beperkt tot injectie. De toegang tot het net en de markt gebeuren dus op hetzelfde moment. Eens het hoofdpunt (en inherent hiermee het toegangspunt voor afname of in een beperkter aantal gevallen het toegangspunt voor injectie) in dienst is en op voorwaarde dat de meetinrichting het toe laat, zullen ook andere diensten (dan 'zuivere afname') op het vlak van dataverwerking en data-uitwisseling uit de dienstencatalogus gekozen kunnen worden (bv. ‘beperkte vermarkting’ of 'vermarkting') . Het is IT-technisch immers zo voorzien in MIG 6 dat er een distributienetgebruiker gekend moet zijn (d.m.v. het energiecontract afname) alvorens er andere services kunnen geactiveerd worden. \n"]
[null,"2.3.2","IV.4.1.2","§§4 en 5 worden geschrapt omdat die wijze van informatie-uitwisseling tussen netbeheerder en leverancier beschreven is in UMIG. Herhaling hiervan op niveau TRD is overbodig."]
["E+G","nvt","IV.3.1.1","artikel IV.3.1.1 wordt geschrapt. Hetgeen in dit artikel bepaald is (\"de toegang tot het elektriciteitsdistributienet, zoals vermeld in de toegangscode en in de documenten waarnaar wordt verwezen, impliceert de toegang tot de aansluitingsinstallaties die door de elektriciteitsdistributienetbeheerder worden beheerd.\") maakt immers deel uit van de definitie van het nieuw geïntroduceerde begrip \"nettoegang\"."]
[null,"2.3.10 §3 ","IV.4.5.1","Deze bepaling impliceert dat –  zowel voor huishoudelijke als niet-huishoudelijke netgebruikers – in het geval huurder (afname)/eigenaar (injectie), de nettoegang voor zowel huurder als eigenaar kunnen afgesloten worden indien bv. het geïnjecteerd vermogen door de eigenaar het toegangsvermogen overschrijdt. Deze overtreding door de eigenaar heeft dus niet alleen impact op het injectiecontract tussen de eigenaar en toegangshouder A, maar beïnvloedt ook het afnamecontract tussen de huurder en toegangshouder B. M.b.t. §1: De elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft het recht om de toegang tot zijn elektriciteitsdistributienet geheel of gedeeltelijk te ontzeggen indien een toegangshouder het nieuwe toegangscontract niet ondertekend heeft binnen de daartoe voorziene termijn. De hogere rechtsgrond hiervoor is artikel 4.1.18 §2, 3° Energiedecreet, samen gelezen met deze bepaling. De voorafgaande toestemming van de VREG is vereist. De VREG zal een bemiddeling tussen de bewuste toegangshouder en de elektriciteitsdistributienetbeheerder opstarten eens de elektriciteitsdistributienetbeheerder een dergelijk verzoek aan hem gericht heeft. "]
[null,"2.3.11","IV.4.5.2","Deze bepaling impliceert dat – enkel voor niet- huishoudelijke netgebruikers – in het geval huurder (afname)/eigenaar (injectie), de nettoegang voor zowel huurder als eigenaar kunnen afgesloten worden indien bv. de eigenaar op het toegangspunt voor injectie tijdelijk geen toegangshouder heeft aangesteld. M.b.t. toevoeging in §2: Deze toevoeging wordt doorgevoerd om alle onduidelijkheid over de juiste draagwijdte van deze bepaling weg te nemen."]
[null,"2.3.21","nvt","Nieuw artikel om onder andere de aanbevelingen van hoofdstuk 6.3 \"Bewaken van de operationele veiligheid\" uit ADV-2016-01 te implementeren in het TRDE. Het gaat om o.a. dat het recht op het bewaken van de operationele veiligheid moet gelden voor alle vormen van flexibiliteit en niet enkel voor de ondersteunende diensten, een specificering dat het enkel gaat over tijdelijke limieten, alsook voor een duidelijke formulering voor de omkadering van de procedure. De kwalificatie van de ondersteunende diensten valt nu onder dit algemene artikel.\nVerder werden de bepalingen omtrent het sluiten van een overeenkomst met de elektriciteitsdistributienetbeheerder, het recht van de FSP op meetgegevens die eerder al van toepassing waren op dienstverleners van flexibiliteit die ondersteunende diensten leveren, uitgebreid naar FSP die flexibiliteit leveren. \nDe bepaling \"Indien noodzakelijk voor de operationele veiligheid\" werd toegevoegd\" om het sluiten van een overeenkomst niet te verplichten, indien het enkel over administratieve zaken zou gaan, die ook via een andere weg kunnen geregeld worden.\n§1, §2 en §3 geven een aantal rechten en plichten, maar zeggen enkel dat de DNB deze kan toepassen, maar hier niet verplicht toe is. Het is goed mogelijk dat voor een aantal vormen of soorten van flexibiliteit de bepalingen uit §1-3 niet noodzakelij zijn voor allerlei redenen (de vorm van flexibiliteit komt niet veel voor, er is geen noodzaak voor operationele veiligheid, ....) Om duidelijkheid te scheppen voor de dienstverleners van flexibiliteit en alle distributienetgebruikers legt §4 vast dat een technisch voorschrift op een duidelijke consulteerbare en transparante wijze moet vastleggen voor wie dit is. De VREG stelt ook voor dit technisch voorschrift goed te keuren. "]
[null,"2.3.22","IV.5.4.1","Een aantal aanpassingen om de coherentie te garanderen met het nieuwe artikel 2.3.21\n- §4, §5 en §6 werden geschrapt, omdat deze artikens nu vallen onder art. 2.3.21 en dus ook voor ondersteundende diensten geldig zijn.\n-  'leverancier van deze diensten\" werd aangepast naar de nieuwe term \"Dienstverlener van Flexibiliteit\"\nVerder wordt een uitzondering voorgesteld voor de ondersteunende dienst primaire reserve. Deze ondersteunende dienst heeft heel aparte eigenschappen (bijvoorbeeld activatietijd van enkele seconden), waardoor een aantal bepalingen omtrent metering of kwalificatie niet van toepassing zijn. Voor de context en motivering van de aanpassing verwijzen we naar ADV-2016-07 en ADV-2016-05, waar er werd vastgesteld dat een contract FSP-DNB voor R1 eigenlijk niet strict noodzakelijk is, maar wel wordt vereist puur door de formulering van de regelgeving. De bedoeling van de oorspronkelijke formulering was dat er een overeenkomst wordt gesloten als dit noodzakelijk is voor de operationele veiligheid of als er meetgegevens uitgewisseld zouden worden. Bij primaire reserve is dit beiden niet het geval en de VREG wil dus daarom een uitzondering toestaan voor primaire reserve, alsook de opening laten voor andere vormen van ondersteunende diensten waar het sluiten van een overeenkomst niet nodig is door toevoeging van een nieuwe regel §7."]
["G","nvt","III.3.1.1","Openbare verlichting schrappen, dit is niet van toepassing voor gas"]
["G","nvt","III.4.1.1 §4","- De muurdoorvoer waterdicht maken kan ook uitbesteed worden aan de distributienetbeheerder indien deze die dienst aanbiedt.\n- Schrappen van het bewijs dat de muurdoorvoer waterdicht gemaakt werd."]

{"sheet":"meetcode","index":2,"n_rows":44,"n_cols":4,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["MEETCODE"]
["Van toep. op TRDE of TRDG, of beide","nieuw artikel","oud artikel ","Motivering/toelichting "]
["E+G","3.1.1.","V.1.1.2 en V.1.2.1","samenvoeging van 2 bestaande artikels. M.b.t. §1: Aanpassing i.k.v. nieuwe terminologie 'hoofdpunt' vs. 'toegangspunt'. M.b.t. §3: In de definitie van 'meetinrichting' staat reeds het doel ervan. Dus dat moet niet herhaald worden. Het doel van de meetgegevens wordt verruimd. Naast het meten van afname en injectie kan de meetinrichting ook gebruikt worden voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het meten van productie of meetgegevens voor de valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt op de dienstverleningspunten. De meetgegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor informatiedoeleinden. "]
["E+G","3.1.2","V.1.2.2 en V.1.2.3","samenvoeging van 2 bestaande artikels. Aanpassing terminologie van SLP naar het 'ruimere' gebruiksprofiel."]
["E+G","3.1.4","V.2.1.2","het geschrapte gedeelte maakt deel uit van de definitie van het begrip \"meetinrichting\", meer bepaald de beschrijving van het doel van de meetinrichting. "]
["E+G","3.1.4","V.3.1.3, V.3.1.4, \nV.3.1.5","Aan dit artikel werd toegevoegd welke de standaard meetinrichting en toegangspuntconfiguratie  is voor de verschillende aansluitingen, en wat de mogelijkheden zijn om hiervan af te wijken.\nHet is de bedoeling om duidelijk maken waar de grens ligt tussen klein- en grootverbruikers en welke meetinrichting zij standaard geplaatst krijgen door de netbeheerder. Grens voor gemeten lastprofiel lag voorheen bij 100 kVA. Nu ligt die grens bij 56 kVA. \nDe netbeheerders kunnen op vraag van de kleinverbruiker en mits technisch mogelijk een ander type meter plaatsen met een of meerdere functionaliteiten van een grootverbruiksmeetinrichting (zoals kwartiergegevens) maar het blijft een afnemer met facturatie op basis van het berekende lastprofiel. \nDe mogelijkheid voor de toegangshouder om een aanvraag te doen, werd geschrapt. Het is ook de netgebruiker die daarvoor zal betalen. Daarom lijkt het logisch dat de netgebruiker hierover beslist. Het is niet altijd technisch mogelijk of economisch haalbaar om elk type meter te integreren in de meetinrichting van de klant."]
["E+G","nvt","V.2.1.1 §1","oude bepaling V.2.1.1, §1 wordt geschrapt. Als taak van de netbeheerder is art. 4.1.6, 10° Energiedecreet bepaald: het ter beschikking stellen, de plaatsing, de activering, de desactivering, het onderhoud en het herstellen van meters en tellers op de toegangspunten op zijn net. Het TRD bouwt daarop voort. Deze bepaling heeft geen toegevoegde waarde gezien de DNB-taken expliciet bepaald worden in het Energiedecreet. "]
["E+G","3.1.5, §1","V.2.1.1 §2","de woorden \"die deel uitmaken van de meetinrichting\" worden toegevoegd om te verduidelijken dat de bepaling van deze paragraaf enkel op dié meetuitrustingen betrekking heeft. Immers, de netbeheerder heeft geen gebruiksrechten op meetuitrustingen van de netgebruiker die geen deel uitmaken van de meetinrichting (cfr. definitie 'meetinrichting'), zoals meters in de binneninstallatie van de netgebruiker zonder impact op het vlak van allocatie, reconciliatie of settlement. "]
["E+G","3.1.5, §2","nvt","Nieuwe bepaling m.b.t. recht van netgebruiker op plaatsing meetuitrustingen. Meters van de netgebruiker mogen geen negatieve invloed hebben op de meetinrichting. Netbeheerder moeten duidelijke technische voorschriften hiervoor opstellen. \nIn Afdeling 4 'Meting van decentrale productie-installaties  en valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt' worden de regels opgenomen m.b.t. de meters die de netbeheerder kan of moet plaatsen en beheren op dienstverleningspunten. "]
["E+G","3.1.6, §2","V.2.1.3","schrapping van het woord \"comptabele\" in begrip \"comptabele meting\" wegens schrapping van de defintie \"comptabele meting\""]
["E+G","3.1.7 §1 - 3","V.2.1.4","schrapping van de woorden \"die betrekking heeft op zijn toegangspunt\": is overbodig gezien de definitie van 'meetinrichting'. \nHet artikel wordt uitgebreid naar de randapparaten die op een of andere wijze vastgehecht worden op de meetinrichting. Niet alleen de integratie van extra uitrusting in de meetinrichting, maar ook apparatuur  aangebracht op de meetinrichting, mag immers in geen geval de meteropname, die een wettelijk toegeschreven taak is van de distributienetbeheerder, hinderen. De netgebruiker is verantwoordelijk voor het afleesbaar houden van zowel de meetregisters op de meter als het meternummers en de EAN-code."]
["E+G","3.1.9. §1","V.2.1.6","Bij alle meterinrichtingen moeten de lokaal beschikbare meetgegevens door de elektriciteitsdistributienetgebruiker kunnen worden afgelezen ter hoogte van de meetinrichting. Wat betreft slimme meters is dit onder voorbehoud van wat er in het Energiebesluit zal opgenomen worden mbt de functionaliteiten van deze meters."]
["E+G","3.1.9. §2","V.2.1.6","we spreken niet meer van 'digitale meetinrichting' maar van 'op afstand uitleesbare meter' Hiermee worden zowel grootverbruiksmeters (AMR) als kleinverbruikmeters (digitale of slimme meter) bedoeld.\nwe spreken niet meer van 'aggregator' maar van 'dienstverlener van flexibiliteit'. Een dienstverlener van flexibiliteit kan een aggregator zijn, maar ook een andere partij zoals een netgebruiker of een Evenwichtsverantwoordelijke."]
["E+G","3.1.12","V.2.2.1","Het doel van deze bepaling is aan te geven op welk fysiek punt de meetinrichting geplaatst moet worden. De technische voorschriften van Synergrid C1/107 bevatten specifieke bepalingen m.b.t. locatie van de meetinrichting: de keuze voor een locatie in samenspraak + minimale eisen."]
["E+G","3.1.15","nvt","Het moet mogelijk zijn om, in overleg tussen netgebruiker en netbeheerder, een meetuitrusting, die deel uitmaakt van de meetinrichting zoals de productiemeter of een meter voor de valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt, te plaatsen waar het technisch economisch optimaal is en dat is niet altijd in de directe omgeving van de meetinrichting."]
["E+G","3.1.18, §1","V.2.3.1, §1","Bijlage II betreft niet enkel Nauwkeurigheidsvereisten maar ook voorschriften m.b.t. het spanningsniveau waarop gemeten moet worden. Algemeen spreken wij dus over \"de vereisten voor de meetinrichting\". Deze vereisten slaan op alle meetuitrustingen die deel uit maken van de meetinrichting."]
["E+G","3.1.18, §2","V.2.3.1, §2","De aanpassingen aan dit artikel is de implementatie van eerdere aanbevelingen van de VREG dat er technische meetvereisten zouden moeten zijn voor alle meetuitrustingen waarvan de meetgegevens gebruikt worden voor het vermarkten van flexibiliteit. Wat de technische meetvereisten betreft denken we dat dit zou moeten gelden voor elke vorm van flexibiliteit. Voor de uitgebreide motivatie geven we hieronder nogmaals paragraaf 2.6.2 van ADV-2017-02 en vroegere adviezen (ADV-2016-05 en ADV-2016-07):\n\"Voor netgebruikers met een groot verbruik (bv. bedrijven) is het mogelijk dat zij de flexibiliteit willen vermarkten van een deelproces (bv. een bepaalde installatie). Ook netgebruikers met toestellen die als opslageenheid van elektriciteit kunnen gebruikt worden (bv. elektrisch voertuig of een batterij), zullen misschien slechts dit deel van hun verbruik willen vermarkten voor flexibiliteit. Deze processen zullen bijgevolg gebaseerd zijn op de gegevens die specifiek dat deelproces meten (=submeter).\nOmdat er in vele gevallen sprake is van een economische transactie bij flexibiliteit, is de VREG van mening dat alle submeters (zowel privé, als andere) die voor flexibiliteit gebruikt worden, moeten voldoen aan de technische meetvereisten omtrent nauwkeurigheid en spanning uit de bijlage II van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit (TRDE). De netgebruiker moet er zich in zijn contract met een dienstverlener van flexibiliteit (FSP) van kunnen verzekeren dat de meetwaarden op basis waarvan hij een vergoeding ontvangt voor de flexibiliteit voldoen aan een bepaalde technische standaard.\nDe VREG adviseert dan ook om in de regelgeving te verduidelijken dat submeters (= inclusief meetuitrustingen) voor het vermarkten van flexibiliteitsdiensten moeten voldoen aan de technische meetvereisten uit het TRDE.\""]
["E+G","3.1.18, §3-5","nvt","Gezien de mogelijkheid opengelaten wordt om, onder technische voorwaarden van de distributienetbeheerders, ook meters van de netgebruikers aan te wenden in het kader van flexibiliteit, en deze meters niet vallen onder de kwaliteitscontrole van de distributienetbeheerder, worden er, bij gebrek aan andere regelgeving ter zake, voorschriften opgenomen voor de periodieke controle van meters voor grootverbruikers. De nauwkeurigheidseisen zijn gerelateerd aan internationale standaarden en zijn afgestemd met de eisen uit de Nederlandse meetcode.\nEr is op vandaag geen enkele wettelijke verplichting voor een controle op de nauwkeurigheid van kWh-meters in grootverbruiksmeetinrichtingen. Netbeheerders hebben een 5-jaalijkse controle opgenomen in hun kwaliteitsbewakingsprocedures maar dit moet veralgemeend worden naar alle meters die deel uitmaken van de grootverbruiksmeetinrichtingen (zoals submeters), die metingen verrichten in het economisch verkeer met als doel de hoegrootheid van een  dienst te bepalen. De nauwkeurigheidsvereisten worden herleid naar internationale standaarden die ook in Nederlandse meetcode van toepassing zijn.\nDe VREG wil  er op wijzen dat het toezicht op meetuitrustingen voor kleinverbruikers, valt onder het toezicht van de FOD Economie dienst metrologie. Deze dienst lanceert in het najaar hier omtrent een initiatief voor een aanpassing van het koninklijk besluit ter zake."]
["E+G","3.1.19","V.2.5.1","Bij de invoering van digitale of slimme meters is het mogelijk dat de tariefperiodes ook door een interne klok en agenda aangestuurd worden. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de configuratie van de programma's in de meters."]
["E+G",null,"V.2.5.2","artikel wordt geschrapt omdat het dubbelop is met voorgaande artikel,  nieuw artikel 3.1.16"]
["E+G","3.1.20","V.2.5.3","we spreken niet van tariefperiode maar van \"gebruiksperiode\" --> zie neiuwe definitie \"gebruiksperiode\"."]
["E+G","3.1.23","V.2.7.2","\"en deel uitmaakt van de meetrinrichting\" wordt toegevoegd omdat enkel de meetuitrustingen die deel uitmaken van de meetinrichting geviseerd worden door deze bepaling. \nDe vermogengrens voor nieuwe aansluitingen en vervangingenvoor grootverbruikers wordt verlaagd van 100 kVA naar 56 kVA. 56 kVA is algemeen aangenomen de grens tussen kleine industriële verbruikers en grootverbruikers.De grenzen die netbeheerders hanteren om het onderscheid te maken tussen huishoudelijk; handels en/of lichtindustrieel gebruik en industrieel gebruik werden opgevraagd bij FOD Economie dienst metrologie. Op grond van punt 7.3 van de bijlage MI-003 werd door FOD Economie in overleg met SYNERGRID volgende grenzen overeengekomen (deze grenzen zijn niet wettelijk bevestigd). \n- residentieel: aansluiting met een vermogen beneden 56 kVA. \n- commercieel en lichtindustrieel: aansluiting met een vermogen groter of gelijk aan 56  kVA en kleiner dan 100 kVA. \n- industrieel: aansluiting met een vermogen groter of gelijk aan 100kVA."]
["E+G","3.1.24","V.2.7.3","Er zijn nu ook andere partijen dan toegangshouder(s) op het toegangspunt(en) zoals FSP's die recht hebben op info over het verloop van de storingg op een meetinrichting.  "]
["E+G","3.1.26","V.2.7.5","Het is de toegangshouder die geviseerd wordt door deze bepaling, en dit is niet altijd een leverancier."]
["E+G","3.1.30","V.2.9.2","schrapping van \"comptabele\" metingen en vervanging door 'metingen met het oog op facturatie in het kader van het energiecontract', en dit wegens schrapping van de defintie \"comptabele meting\"."]
["E+G","3.2.1","V.3.2.2 en V.3.2.3","Aanvulling dat de grootverbruiksmeetinrichting de afgenomen of geïnjecteerde energie meet en registreert per gebruiksperiode (Time of Use) zoals voorzien in de standaard toegangspuntconfiguratie."]
["E+G","nvt","V.3.2.4","wordt verplaatst naar afdeling 2 “meteropname bij grootverbruiksmeetinrichtingen"]
["E+G","3.2.5 §2","V.3.1.9","Vervangen van 'comptabele meetgegevens' door  'meetgegevens die dienen voor de bepaling van de elektriciteitsafname of -injectie over een bepaalde maand'. Hierdoor is de verduidelijking in §3 overbodig en wordt geschrapt."]
["E+G","3.2.6","nvt","Om de meetresultaten van grootverbruikers met een toegangsvermogen boven 1 MVA te garanderen worden de kWh-meters ontdubbeld, en boven de 5 MVA worden ook de meettransformatoren ontdubbeld. Het vervangen van defecte onderdelen is, met de huidige diversiteit aan producten en de grotere uitval van elektronische componenten, niet langer gegarandeerd binnen de termijn van 3 werkdagen. Daar sommige componenten niet meer uit voorraad aangeleverd worden door de distributienetbeheerder maar meegeleverd worden door de installateurs, delegeert de distributienetbeheerder desgevallend zijn verplichting om binnen die 3 werkdagen een herstelling uit te voeren aan de netgebruiker. In de meeste gevallen is dit nu een onrealistische termijn. Gezien de grote impact op de afrekening met de leverancier wordt dit in afstemming met de Nederlandse meetcode toegevoegd."]
["E+G","3.2.7","nvt","Verduidelijken wat kan verstaan worden onder een kleinverbruiksmeetinrichting en wat die moet kunnen meten. De functionaliteiten worden opgelegd in het Energiedecreeet of -besluit maar moeten minstens de meetgegevens opleveren om de tarieven van leveranciers en netbeheerders te kunnen verrekenen. Art. 3.1.8, §1 bepaalt dat aanpassingen van het aansturen van meetinrichtingen voor meervoudig tarief en het aansturen van afzonderlijke voedingscircuits voor afname gedurende welbepaalde periodes, op initiatief van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, pas kunnen worden uitgevoerd na overleg met de betrokken toegangshouders.\nDe elektriciteitsdistributienetgebruikers of de toegangshouders op het elektriciteitsdistributienet kunnen verzoeken om de aanpassing van de sturing of van de periodes bij de betrokken lektriciteitsdistributienetbeheerder, die de technisch-economische haalbaarheid ervan beoordeelt op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria."]
["E+G","3.2.8","V.2.4.1","Voor productiemetingen, en metingen die gebruikt worden in de (toekomstige gereguleerde) marktprocessen bij de valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt, kan de netgebruiker een beroep doen op de diensten van de distributienetbeheerder. De nieuwe §2 biedt de mogelijkheid tot plaatsing van de meetuitrusting door de netgebruiker (of een door hem aangestelde derde). Er moet daarbij wel rekening gehouden worden met de bepalingen uit het technisch reglement en met de technische voorschriften van de distributienetbeheerder.  §3: Bij de indienstname van een productie-installatie kan de netbeheerder de meterstanden opnemen; dit om discussie en fraude te voorkomen. \nDe aanbevelingen uit ADV-2017-02 gaan nog verder, maar de VREG wil nog afwachten om deze te implementeren tot de Vlaamse autoriteiten een definitieve beslissing nemen omtrent het decreet digitale meters en de mogelijkheid van een gewestelijke databeheerder. "]
["E+G","3.2.9 §1","V.2.4.2 §1","Deze bepaling beschrijft dat, indien de meter een teruglooprem heeft, de DNB verplicht is deze weg te nemen wanneer de DNG hierom verzoekt.\nSchrapping ‘maximaal ten belope van de afname’: met het oog op de overgang van de dienst compensatie naar de dienst valorisatie in MIG 6, waarbij het voor de DNG  mogelijk zal worden zijn netto-injectie/overproductie te valoriseren.\nVervanging ‘tussen 2 meteropnames’ door ‘tussen 2 facturatiemomenten’: in geval van een slimme meter heb je mogelijk een dagelijkse uitlezing maar wel een jaarlijkse facturatie. De verrekening afname en injectie gebeurt in dat geval  tussen facturatiemomenten en niet tussen twee meteropnames."]
["E+G","3.2.9 §2","nvt","In deze bepaling vertaalden we onze visie m.b.t. ‘markt faciliterende submeters’, zoals beschreven in ADV-2017-02 met betrekking tot de conceptnota slimme meters. Uit de nota van de Vlaamse Regering m.b.t. het ontwerpdecreet digitale meters leiden wij af dat men deze visie wil opnemen in het Energiebesluit; daarom is deze TRDE ontwerpbepaling onder voorbehoud van de toekomstige bepalingen in het Besluit."]
["E+G","3.2.9 §3","nvt","De meetinrichting van prosumenten met een productie > 10 kVA moet afname, injectie en productie per elementaire periode registreren in een gemeten gebruiksprofiel. Het gemeten gebruiksprofiel wordt dagelijks uitgelezen. De meetinrichting moet de standaard toegangspuntconfiguratie, zoals bepaald in artikel 4.2.13, ondersteunen. We gaan er voorlopig van uit dat deze bepaling ook in de toekomst blijft gelden; op basis van het ontwerpdecreet digitale meters is dit nog niet volledig duidelijk."]
["E+G","3.2.9§4","V.2.4.2 §2","loutere specificatie dat de bepaling de productiemeter viseert, en niet elke meetinrichting"]
["E+G","3.2.10","V.2.6.1","De bepaling wordt verruimd door gebruik te maken van het begrip \"budgetmetersysteem\", waarmee, naast de klassieke budgetmeter, ook de slimme meter in budgetmeterfunctionaliteit beoogd wordt. De woorden \"met oplaadbare kaart\" worden toegevoegd om te verduidelijken dat het daarbij gaat om de klassieke budgetmeter.\nDe budgetmeters met oplaadkaart zullen na een beslissing over de uitrol van slimme meters waarschijnlijk vervangen worden door slimme meters. Daarom worden de relevante bepalingen in het technisch reglement in die zin aangepast dat, in afwachting daarvan, de bepalingen gelden voor de huidige situatie, alsook future proof zijn."]
["E+G","3.2.11","V.2.6.2","De woorden \"met oplaadbare kaart\" worden toegevoegd om te verduidelijken dat het daarbij gaat om de klassieke budgetmeter."]
["E+G","3.3.1","V.3.2.4","Standaard meetopname voor grootverbruiksmeetinrichting"]
["E+G","3.3.2","V.3.1.7","Afwijkende meteropname voor grootverbruiksmeetinrichting"]
["E+G","3.3.3 §1-8","V.3.1.7","Naast aanpassingen zijn er toevoegingen en verduidelijkingen. Deze zijn nodig bij de introductie van de slimme meter naast de klassieke meter bij kleinverbruikers. \nDe distributienetbeheerder verzamelt bij de kleinverbruikers standaard één meterstand per jaar noodzakelijk voor de facturatie naar aanleiding van periodieke meteropname of een extra meterstand naar aanleiding van een klantenwissel, leverancierswissel of gecombineerde wissel, rechtzetting van afgenomen of geïnjecteerde energiehoeveelheden, buitendienststelling van het toegangspunt, vervanging van de meter of verbruiksinformatie ,.... \nBij kleinverbruikers met een slimme meter verzamelt de distributienetbeheerder dagelijks de meetgegevens per elementaire periode door teleopname als de netgebruiker kiest voor een meetregime dat afwijkt van de standaard. Op initiatief van de netbeheerder, in uitvoering van zijn wettelijke taken zoals fraude-onderzoek, kan de netbeheerder ook afwijken van de standaard uitleesfrequentie.\nEr wordt niet van slimme meter gesproken, maar van \"op afstand uitgelezen meetinrichting\". Als de meter niet op afstand uitgelezen kan worden, gaat de netbeheerder ter plaatse."]
["E+G","3.3.3 §9","nvt","De standaardtoegangspuntconfiguratie van een kleinverbruiker gaat uit van een jaarlijkse meteropname. Het moet mogelijk zijn voor de netgebruiker om hiervan af te wijken. Desgevallend worden de meters dagelijks uitgelezen (kwartiergegevens)."]
["E+G","3.3.4","V.3.1.8","Aanpassingen nodig voor de invoering van slimme meters naast de klassieke meters voor kleinverbruikers."]
["G","nvt","V.2.1.9","\"met rollentelwerk\" schrappen omwille van allignering met TRDE"]
["G","nvt","V.2.5.6 en V.2.5.7","De artikels bevatten een foute verwijzing. Er moet verwezen worden naar V.2.5.5 en V.2.5.6"]

{"sheet":"marktcode","index":3,"n_rows":65,"n_cols":4,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,3],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["MARKTCODE"]
["Van toepassing op TRDE of TRDG, of beide","nieuw artikel","oud artikel ","Motivering/toelichting "]
[null,"Algemeen: ","O.w.v. de uitbreiding van het toegangshouderschap op toegangspunten voor afname, zoals bepaald in art. 4.2.1, wordt doorheen de hele marktcode waar gepast 'leverancier' vervangen door 'toegangshouder'."]
["E+G","4.1.1","IV.2.1.4 §1","M.b.t. §1: Gelet op het verbod op privédistributienetten (cf. art.4.7.1 van het Energiedecreet) moet niet alleen elke wooneenheid, maar ook elke bedrijfseenheid een eigen toegang tot het net hebben. Noteer dat het Energiedecreet 2 uitzonderingen voorziet op dit verbod op privédistributienetten: (a) situaties waarbij de elektriciteitsdistributie kadert in een breder dienstverleningspakket (e.g. verhuur studentenkamers) en  (b) laadpunten voor voertuigen. M.b.t. §1 en §2: Deze vormen deels een vervanging van ex art. IV.2.1.4 §1 én ex art. IV.2.1.5 én ex art. IV.2.1.6 gegeven de nieuwe realiteit van hoofdpunt en daaraan gekoppelde dienstverleningspunten (toegangspunten). Voor het gemeenschappelijk vastleggen van afwijkingen doelen we op Synergrid - code C1/107. M.b.t. §3: Tijdelijke uitzonderingsbepaling o.w.v. (a) het feit dat Eandis de migratie van AMR's (= van 2 EAN's/HP's naar 1 EAN/HP) pas in een later stadium voorziet dan de in voege treding van het nieuwe TRDE, o.w.v. de overstap naar een nieuwe back-end. De migratie zal plaatsvinden na opstart van de slimme meterketting. (b) het CMS zal in een eerst fase niet kunnen ondersteunen dat, in geval van een nieuwe productie-installatie, default 2 SDP’s worden gecreëerd. Deze tijdelijke uitzondering is van toepassing op (1) alle bestaande situaties > 10 kVA op datum go live MIG 6 en (2) nieuwe productie-installaties > 10 kVA waarbij de netgebruiker zijn afname en injectie bij aparte partijen wil contracteren."]
["E+G (m.u.v. §3)","4.1.2","IV.2.1.4 §2 - IV.2.1.5 - IV.2.1.6","M.b.t. §1: Cf. supra: deels een vervanging van ex art. IV2.1.4 §1 én ex art. IV.2.1.5 gegeven de nieuwe realiteit van hoofdpunt en daaraan gekoppelde dienstverleningspunten (toegangspunten). M.b.t. §2: Cf. supra: deels een vervanging van ex art. IV2.1.4 §1 én ex art. IV.2.1.6 gegeven de nieuwe realiteit van hoofdpunt en daaraan gekoppelde dienstverleningspunten (toegangspunten). Nieuwe diensten voor lokale productie in MIG 6: wanneer de netgebruiker een contract afsluit met 2 verschillende toegangshouders voor respectievelijk de aan- en verkoop van energie, zullen 2 toegangspunten - respectievelijk voor afname en injectie - worden aangemaakt. Dit artikel is van toepassing voor alle productie-installaties (> en  < 10kVA); noteer dat voor productie-installaties  > 10 kVA echter ook nog tijdelijk de praktijk beschreven in  art. 4.1.1 §3 is toegelaten. M.b.t. §3: De niet-verplichting kan bijvoorbeeld slaan op installaties > 10 kVA (a) met een terugwatt relais (b) waarbij de productie quasi gelijk is aan de injectie (bv. windmolens, vroegere WKK’s) omdat het eigen verbruik zeer beperkt is. Een aparte meting van de injectie zou hier een nodeloze kost zijn. "]
["E+G","4.1.3","IV.2.1.1","Dit artikel bevat de doeleinden waarvoor de gegevens in het toegangsregister worden uitgewisseld. Derde bullet werd o.w.v. volledigheid toegevoegd: tariefdragers voor huidige en toekomstige tarieven/producten, zowel op vlak van commodity als nettarief, maken ook deel uit van het toegangsregister. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een factuur te kunnen opmaken en worden dus met de markt gedeeld. Met 'de op toegangspunten geregistreerde keuzes door de elektriciteitsdistributienetgebruiker' verwijzen we bv. naar de keuzes m.b.t. de toegangspuntconfiguratie en de beschikbare diensten in de dienstencatalogus."]
["E+G","4.1.4","IV.2.1.2","Redactionele aanpassing: toekenning taak van beheer van het toegangsregister gebeurt al in het Energiedecreet."]
["E+G","4.1.5","IV.2.1.3 §1, §2, §4, §5","Herrangschikking van de gegevens, per aansluitingspunt/hoofdpunt/toegangspunt. Toevoeging van een aantal elementen n.a.v. MIG 6; toevoeging van NACE code o.w.v. het gebruik hiervan in het kader van de certificatenverplichting. Toevoeging van 'meetgegevens' (afname-, injectie-, productie- en verbruikswaarden) o.w.v. volledigheid. Schrapping huidige §2:  conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de verantwoordelijke voor de verwerking een passend gegevensbeschermingsbeleid uitwerken en diverse bewaringsmechanismen opzetten afhankelijk van de doelstellingen waarvoor de gegevens nodig zijn. Meer bepaald stelt de AVG dat de verwerkte persoonsgegevens toereikend en ter zake dienend moeten zijn en beperkt moeten blijven tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit vereist met name dat ervoor wordt gezorgd dat de opslagperiode van de persoonsgegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. Gelet op de rechtstreekse werking van de AVG heeft deze paragraaf geen toegevoegde waarde en kan worden geschrapt. De bepaling is zeer algemeen en gaat ook voorbij aan de verschillende doeleinden waarvoor bepaalde data wordt gebruikt en de daarmee samenhangende bewaringsmechanismen. Toevoeging  nieuwe §4: deze bestaande bepaling, die in het huidig TRD enkel van toepassing is voor de momentopname die de DNB maandelijks ter beschikking stelt aan de leveranciers, wordt nu ook van toepassing op de momentopname die de leveranciers maandelijks aan de DNB ter beschikking stellen."]
["E+G","4.1.6","IV.2.1.8","Schrapping huidige §1: deze opzoeking wordt in MIG 6 vervangen door de preswitch basic, zoals beschreven in art. 1.4.2 §2."]
["E","4.2.1","IV.2.1.3 §3 – IV.3.2.1","Zie consultatienota"]
["E+G","4.2.2","deel van IV.3.2.5","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie"]
["E+G","4.2.3","IV.3.3.1 – IV.3.3.2 – IV.3.3.3","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie"]
["E+G","4.2.4","deel van IV.3.1.2 – IV.3.2.2","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie"]
["E+G","4.2.5","IV.3.2.3","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie"]
["E+G","4.2.7","IV.3.2.5","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie"]
["E+G","4.2.8","IV.3.2.6","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie. M.b.t. §3: De voorwaarden waartegen de nieuwe toegangshouder toegang tot het distributienet krijgt, treden pas in werking na de ondertekening van het door de VREG (al dan niet stilzwijgend) toegangscontract waarin die voorwaarden zijn opgenomen. Door de ondertekening van het toegangscontract ontstaat de contractuele relatie tussen de toegangshouder en de distributienetbeheerder en dat houdt dan logischerwijs de start in van de toegang tot het net. Het is dus  vanaf de ondertekening van het toegangscontract dat de aanvrager toegang krijgt tot het elektriciteitsdistributienet en zo toegangshouder wordt, en niet vanaf de goedkeuring van de aanvraag voor toegang tot het net door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. "]
["E+G","4.2.9","deel van IV.3.1.2","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie"]
["E+G","4.2.10","IV.3.2.7","Schrapping huidig §2 i.v.m. onderschreven vermogen: in art.2.3.10 van de Netcode wordt bepaald dat het toegangsvermogen niet overschreden mag worden. Uitbreiding (forfaitaire) schadeloosstelling tot een evenwichtige regeling, die de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen omvat, en dus ruimer gaat dan enkel de meetgegevens aangeleverd door de DNB (hoewel deze laatste wél een belangrijk onderdeel van de regeling blijven). Deze regeling kan deels een invulling zijn van het governance kader waarnaar verwezen wordt in art. 1.3.3 §4 en kan gebruik maken van (een aantal) gemeten KPI's in het MIG 6 luik 'ex-post monitoring'. "]
["E+G","4.2.11","nvt","Het is van belang dat een aangepast of nieuw toegangscontract, eens het (stilzwijgend) goedgekeurd werd door de VREG, binnen een redelijke termijn in werking kan treden, voor alle toegangshouders tegelijk. Het nieuwe toegangscontract is uniform voor alle toegangshouders, en kan, indien een loutere kennisgeving niet volstaat, pas in werking treden op het moment dat alle toegangshouders ondertekend hebben. Om te vermijden dat één of enkele toegangshouder(s) de inwerkingtreding van het nieuwe toegangscontract voor alle toegangshouders eindeloos kan/kunnen tegenhouden, zal de niet-ondertekening ervan tegen de datum van de beoogde inwerkingtreding een grond zijn om de toegang tot het net te ontzeggen, na voorafgaande toestemming door de VREG. Door de niet-ondertekening geeft de toegangshouder aan dat hij de nieuwe voorwaarden voor toegang niet onderschrijft, en dus geen toegangshouder meer wil zijn binnen dat nieuwe contractuele kader. De termijn voor de inwerkingtreding van het aangepaste of nieuwe toegangscontract wordt bepaald door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. De VREG kan een andere termijn opleggen indien hij dat nodig acht."]
["E+G","4.2.12","nvt","Bepalingen inzake het nieuwe MIG 6 concept 'dienstencatalogus'. M.b.t. §2: aanwezige meetinrichting: verbruiksmeter op het hoofdpunt (meet afname en injectie) én ev. meetuitrusting voor decentrale productie (meet productie en, door combinatie van afname, injectie en productievolumes, kan ook het verbruik afgeleid worden). M.b.t. §3: dit zijn de diensten die mogen aangeboden worden (cf. §4) én  meet-technisch kunnen aangeboden worden met de aanwezige meetinrichting (cf. §2). M.b.t. §4: zie consultatienota"]
["E+G","4.2.13","nvt","Beschrijving van de standaard toegangspuntconfiguratie in geval van een grootverbruiksmeetinrichting: enkel van toepassing voor nieuwe aansluitingen en aanpassingen aan bestaande aansluitingen wegens grens voor gemeten lastprofiel die voorheen op 100 kVA lag en vanaf nu op 56 kVA."]
["E+G","4.2.14","nvt","Beschrijving van de standaard toegangspuntconfiguratie in geval van een kleinverbruiksmeetinrichting: bij ontstentenis van een keuze met ondubbelzinnige voorafgaande toestemming door de netgebruiker wordt in geval van de plaatsing van een slimme meter standaard het minst privacygevoelige meetregime (R1) voor de netgebruiker genomen waarbij de gegevens geaggregeerd worden over een periode  tussen 2 periodieke meteropnames of klantenwissel, wissel van toegangshouder of gecombineerde wissel."]
["E+G","4.2.15","nvt","M.b.t. §2: cf. MIG 6-module ‘Update Customer Metering Configuration’ of een toegangspuntconfiguratiewijziging in combinatie met de module ‘start acces’ (toegangshouder-/klanten-/gecombineerde wissel)"]
["E+G","4.3.1","IV.2.1.8, §1 + nvt","Bepalingen inzake het nieuwe MIG 6-proces 'Preswitch', met oplijsting van de ter beschikking gestelde gegevens én een verplichting tot monitoring van het gebruik van de 'preswitch light', omwille van het mogelijke risico op misbruik"]
["E+G","4.3.2","IV.2.2.1","M.b.t. §1: inkorting van de huidige bepaling; wie toegangshouder mag worden is al opgenomen in art. 4.2.1. M.b.t. §2: het is IT-technisch zo voorzien in MIG 6 dat er een distributienetgebruiker gekend moet zijn (d.m.v. het energiecontract afname) alvorens er andere services kunnen geactiveerd worden; apart toegangspunt voor injectie vs. afname: cf. art. 4.1.2 §2. M.b.t. §3: huidig §2 en §3 worden samengevoegd in eenzelfde artikel; het principe is immers dat de toegangshouder - onafhankelijk van het type toegangspunt - de evenwichtsverantwoordelijke aanwijst."]
["E+G","4.3.3","IV.2.2.2 + IV.4.1.2, §4 en §5","Cf. MIG 6 module 'Move in'. Wegens het samenvallen van de indienststelling van een hoofdpunt (nettoegang) en de indienstname van het toegangspunt voor afname (markttoegang), zoals al beschreven in art. 2.3.1, en wegens de beschrijvingen opgenomen in de MIG worden de huidige bepalingen geschrapt. M.b.t. nieuwe §1: bevat voor de duidelijkheid een verwijziging naar art. 2.3.1. M.b.t. nieuwe §2:  cf. motivatie bij art. 4.3.2 §2. Cf. MIG 6 module 'Move out'. Wegens het samenvallen van de buitendienststelling van een hoofdpunt (nettoegang) en de uitdienstname van het toegangspunt voor afname (markttoegang), zoals al beschreven in art. 2.3.2, en wegens de beschrijvingen opgenomen in de MIG worden de huidige bepalingen geschrapt. M.b.t. nieuwe §3: bevat voor de duidelijkheid een verwijziging naar art. 2.3.2."]
["E+G","4.3.4","IV.2.2.3","cf. MIG 6-module ‘Start Access’ + label ‘Supplier Switch’. M.b.t. huidige §1: toevoeging van een verplichting tot monitoring, gezien het belang van deze bepaling i.k.v. het respecteren van art. 4.4.1 in het Energiedecreet. M.b.t. huidige §2: Inkorting van de huidige bepaling wegens opname in art. 3.3.2 §2. M.b.t. huidige §3 t/m  §7 + §9 t/m §11: schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG. M.b.t. huidige §8:  aanpassingen n.a.v. nieuwe benamingen 'kleinverbruiks- vs. grootverbruiksmeetinrichting' en n.a.v. komst slimme meter (onderscheid op afstand vs. niet op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeetinrichtingen). "]
["E+G","4.3.5","IV.2.2.4 + IV.2.2.5 §2","cf. MIG 6 module ‘Start Access’ + label ‘Customer Switch’/'Combined Switch'. M.b.t. huidige §1: toevoeging i.v.m. het energieovernamedocument aan de huidige bepaling om het gebruik hiervan aan te moedigen. M.b.t. huidige §2 t/m §6 + §8: schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG. M.b.t. huidige §7/nieuwe §2: aanpassingen n.a.v. nieuwe benamingen 'kleinverbruiks- vs. grootverbruiksmeetinrichting' en n.a.v. komst slimme meter (onderscheid op afstand vs. niet op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeetinrichtingen). M.b.t. nieuwe §3: verplaatst vanuit ex IV.2.2.5 naar hier omdat deze bepaling betrekking heeft op een verhuis geïnitieerd door de nieuwe bewoner."]
["E+G","4.3.6","IV.2.2.5 (excl. §2)","cf. MIG 6 module 'Initiate Leaving Customer'/'Request Start'. Noot: (1) dit artikel betreft een verhuis geïnitieerd door de oude bewoner en een niet-gemelde verhuis (huidige MOZA). Bepalingen m.b.t. een verhuis geïniteerd door de nieuwe bewoner worden vermeld in art. 4.3.5. (2) de voorgestelde bepalingen in dit artikel zijn voorlopig vrij uitgebreid, o.w.v. de complexiteit van het proces en het belang i.k.v. klachten e.d. om bepaalde termijnen in de wetgeving op te nemen. Na (momenteel nog onzekere) aanpassingen aan het Energiebesluit, kunnen deze bepalingen mogelijk ingekort worden. M.b.t. §1: herformulering i.k.v. terminologie MIG 6 + toevoeging i.v.m. het energieovernamedocument aan de huidige bepaling om het gebruik hiervan aan te moedigen. M.b.t. huidige §2: verplaatst naar art. 4.3.5. M.b.t. huidige §3 t/m §5: schrapping en vervanging door nieuwe § hierna wegens aanpassingen aan verhuisproces in MIG 6. M.b.t. nieuwe §2: verantwoordelijkheden van de oude bewoner en zijn toegangshouder in geval van een verhuisaanvraag met label 'With Energy Handover Document'; wisselaanvraag: cf. art. 4.3.5 (start access); toevoeging van een verplichting tot monitoring, vanwege het belang van het EOD in het vlot verloop van het verhuisproces. M.b.t. nieuwe §3: verantwoordelijkheden van de oude bewoner en zijn toegangshouder in geval van een verhuisaanvraag met label 'Without Energy Handover Document'. We zullen voorstellen om de in deze bepaling vermelde termijn op te nemen in het Energiebesluit (cf. art. 5.5.1 en 5.5.2)  (kan dan in TRD geschrapt worden) en bekijken de mogelijkheid om de artikelen betreffende de verhuisprocedure in het Besluit (deels)  te verruimen naar niet-huishoudelijke netgebruikers. M.b.t. nieuwe §4: Cf. principe beschreven in MIG 6: in normale situaties zal de meterstand in de wisselaanvraag van de inhuizende klant gelijk zijn aan de meterstand in de verhuisaanvraag van de uithuizende klant; dit is de wisselmeterstand. Bij gebrek aan tegenstelbare meterstanden, wordt de effectieve verhuisdatum van de uithuizende klant als basis genomen om de wisselmeterstand te bepalen. Enkel met een geldig EOD kan de inhuizende klant deze wisselmeterstand contesteren. Hiertoe is het belangrijk dat hem deze wisselmeterstand ter kennis wordt gebracht door zijn toegangshouder.  M.bt. huidige §6 t/m §9 (nieuwe §5 t/m §7): de bestaande bepalingen worden sterk ingekort/geschrapt omdat de regularisatieprocedure uitvoerig in het Energiebesluit beschreven bestaat. We bekijken de mogelijkheid om de artikelen in het Besluit deels te verruimen naar niet-huishoudelijke netgebruikers. De nog vermelde termijnen komen idealiter ook in het Energiebesluit terecht. Toevoeging van een verplichting tot monitoring van de termijn waarbinnen de toegangshouder regulariseert, o.w.v. het belang i.k.v. het respecteren van art. 5.2.1 §3 in het Energiebesluit (voor HH afnemers). M.b.t. huidige §10: schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG."]
["E+G","nvt","IV.2.2.6","cf. MIG 6 module 'Update Balance Responsible party'. M.b.t. huidige §1-§5: schrapping wegens volledig opgenomen in de MIG. M.b.t. huidige §6-§7: schrapping wegens het feit dat in MIG 6 (en ook al in de huidige MIG 4) bij een BRP wissel geen meterstanden worden bepaald."]
["E+G","4.3.7","IV.2.2.7","cf. MIG 6 module  'Initiate Stop Access' + label 'residential drop'. M.b.t. huidige §1: schrapping van de huidig vermelde termijn wegens al bepaald in art.5.2.2 §2 het Energiebesluit; toevoeging van een verplichting tot monitoring van deze termijn. M.b.t. huidige §2 - §5: schrapping wegens volledig opgenomen in MIG. M.b.t. huidige §3: schrapping wegens opgenomen in art. 5.2.2 §3 van het Energiebesluit. M.b.t. huidige §4: schrapping wegens logisch volgend uit art 5.2.3 §1 van het Energiebesluit. Noot: we zullen voorstellen het betreffende artikel in het Besluit aan te passen conform MIG 6 (aanvraag tot annulatie mogelijk tot aan de vooropgestelde effectieve einddatum van levering door de toeganghouder). M.b.t. huidige §6: schrapping wegens al beschreven in art. 5.2.3 §2 van het Energiebesluit. Noot: we zullen voorstellen het betreffende artikel in het Besluit aan te passen conform MIG 6 (aanpassing termijn van 30 naar 10 kalenderdagen). M.b.t. huidige §7: schrapping wegens overbodig door vervanging 'leverancier' door 'toegangshouder'. M.b.t. nieuwe §2: Wanneer op het hoofdpunt een verschillende toegangshouder is geregistreerd voor afname en injectie en er bijgevolg 2 aparte toegangspunten voor afname en injectie zijn, wordt het toegangspunt voor injectie (en dus het enrgiecontract voor injectie/productie) niet gëimpacteerd door de drop lopende op het toegangspunt voor afname."]
["E+G","nvt","IV.2.2.8","Schrapping wegens vervanging van dit MIG 4 proces in MIG 6 door module 'Start Access' + label 'Supplier Switch', i.e. het proces voor een leverancierswissel, waarvan reeds bepalingen werden opgenomen in art. 4.3.3."]
["E+G","4.3.8","IV.2.2.9","cf. MIG 6 module 'Initiate Stop Access' + label 'non-residential drop'. M.b.t. huidige §1: aanpassing termijn conform MIG 6; toevoeging van een verplichting tot monitoring van deze termijn. M.b.t. huidige §2 + §4 t/m §6: schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG. M.b.t huidige §3: redactionele aanpassingen.  M.b.t. huidige §7: schrapping wegens overbodig door vervanging 'leverancier' door 'toegangshouder'."]
["E+G","nvt","IV.2.2.10","Schrapping wegens vervanging van dit MIG 4 proces in MIG 6 door module 'Start Access' + label 'Supplier Switch', i.e. het proces voor een leverancierswissel, waarvan reeds bepalingen werden opgenomen in art. 4.3.3."]
["E+G","4.3.9","IV.2.2.11","cf. MIG 6 module 'Cancel'/'Request Rectification'. M.b.t. huidige §2: schrapping termijn wegens opgenomen in MIG; M.b.t. huidige §3 t/m §5:  schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG. M.b.t. huidige §7: verwijzing naar het in MIG 6 opgenomen 'undo/redo principe'; door toepassing van dit principe worden de energiehoeveelheden in de gekaapte periode niet aan de kapende toegangshouder toegekend, maar aan de gekaapte toegangshouder, die op basis van deze energiehoeveelheden uiteindelijk ook factureert.  M.b.t. huidige §8-§12: schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG. M.b.t. huidige §13: door de toepassing van het undo/redo principe rekent de kapende leverancier logischerwijze, net als vandaag, uiteindelijk geen kosten aan. De gekaapte leverancier rekent wél kosten aan; de energiehoeveelheden worden uiteindelijk immers aan hem gealloceerd.  M.b.t. huidige §14: redactionele aanpassing"]
["E+G","4.3.10","IV.2.2.12","cf. MIG 6 module 'Update Business Master Data'. M.b.t. huidige §2 t/m §4: schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG"]
["E+G","4.3.11","IV.2.2.13","Huidig §2: schrapping wegens geen meerwaarde t.o.v. de MIG"]
["E+G","nvt","IV.2.2.14","Schrapping wegens geen meerwaarde en alom gekend"]
["E+G","4.3.13","IV.2.2.16","Voornamelijk redactionele aanpassing; Noot: de noodleveranciersregeling zit nog steeds in conceptfase en wordt dus nog niet opgenomen in dit ontwerp TRDE.\n"]
["E+G","4.3.14","V.3.5.1","Aanpassingen n.a.v. MIG 6 (en andere nieuwe) terminologie"]
["E+G","4.3.18"," V.3.1.1 + V.3.1.2","M.b.t. §2: inkorting huidige bepaling wegens deels opgenomen in de definities van gemeten en berekend gebruiksprofiel"]
["E+G","4.3.19","V.3.1.6","Cf. standaard TP-configuratie bij een grootverbruiksmeetinrichting: i.g.v. nieuwe aansluitingen en aanpassingen aan bestaande aansluitingen, altijd een gemeten gebruiksprofiel; voor bestaande aansluitingen is dit niet altijd het geval."]
["E+G","4.3.20","V.3.3.4","Cf. standaard TP-configuratie bij een kleinverbruiksmeetinrichting: standaard meetregime jaarlijks en bijgevolg de toekenning van een berekend gebruiksprofiel. I.g.v. een slimme meter kan de netgebruiker kiezen om van deze standaard toegangspuntconfiguratie af te wijken en te opteren voor een meetregime per elementaire periode. "]
["E+G","4.3.21","V.3.3.5","Redactionele aanpassing "]
["E+G","nvt","V.3.3.1 ","Schrapping wegens al vervat in art. 4.3.18"]
["E+G","nvt","V.3.3.2","Schrapping wegens al vervat in de definitie van 'berekend gebruiksprofiel'"]
["E+G","4.3.22","V.3.3.3","M.b.t. §1: In MIG 6 vervallen de huidig vermelde criteria om te bepalen tot welke categorie een netgebruiker hoort en welke SLP bijgevolg op hem van toepassing is. In MIG 6 bepaalt de van toepassing zijnde  gebruiksperiode of je een SLP krijgt (enkel EX), of een RLP0N in combinatie met RLP 1' of RLP 2 (1' voor HI/LO klanten, 2 voor TH klanten). Indien er productie is, krijg je sowieso slechts 1 type van berekend verbruiksprofiel, namelijk een SPP. M.b.t. de reële lastprofielen: (1) inschatting van het totaal verbruik  over de periode van een jaar per elementaire periode (RLP0N): dit profiel wordt onder meer gebruikt om van jaarverbruiken maandverbruiken te maken; (2) voor de gebruiksperiode van een volledige dag of voor de gebruiksperiode dag/nacht (RLP 2 of 1'): dit profiel wordt onder meer gebruikt om een inschatting voor de volgende maand te maken op basis van gemeten verbruiken van de vorige maand. 'De VREG stelt vast' wordt vervangen door 'de DNB stelt op en de VREG keurt goed' omdat dit een juistere weergave van de realiteit is. M.b.t. §2: voor gebruik in de validatie- en schattingsegels worden wél nog criteria bepaald voor clasificatie van netgebruikers zonder gemeten vebruiksprofiel. M.b.t. §3 t/m §5: de VREG keurt enkel de synthetische profielen goed (niet de reële), zoals opgesteld door de DNB's, en publiceert die op zijn website. "]
["E+G","4.3.29","V.3.6.1","M.b.t. §1: uitbreiding van de manieren waarop geschat kan worden, reeds als invulling van art. 5.1.2 en 5.1.3 van het Energiedecreet (schatting i.g.v. energiefraude, ev. op basis van het toegangsvermogen, om op basis daarvan het  onrechtmatig verkregen voordeel te kunnen berekenen).' M.b.t. §2 + §3: Verduidelijking van wanneer een aangepaste schatting is toegestaan;een aangepaste schatting is ook een schatting, maar hiervoor moet wel een marktconsensus zijn en de VREG ziet er op toe. "]
["E","4.3.31","nvt","Toevoeging van schatting van productie, o.a. als invulling van art. 5.1.2 en 5.1.3 van het Energiedecreet . ''andere meting' = meting via omvormer of latere meting die via extrapolatie retroactief wordt toegepast op een periode in het verleden"]
["E","4.3.32","nvt","Toevoeging van schattingsgronden voor productie: o.a. reeds als invulling van het art. 5.1.2 en 5.1.3 van het Energiedecreet  (schatting i.g.v. energiefraude om op basis daarvan het  onrechtmatig verkregen voordeel te kunnen berekenen); 'de vereisten opgenomen in bijlage II':  conform art. 3.1.18. §2."]
["E+G","4.3.33","V.3.11.1","Redactionele aanpassingen/aanpassingen n.a.v. terminologie MIG 6"]
["E+G","4.3.34","V.3.11.2","Redactionele aanpassingen/aanpassingen n.a.v. terminologie MIG 6"]
["E+G","4.3.35","V.3.11.3","Schrapping §2 wegens opname in §1. "]
["E+G","4.3.36","V.3.11.4","Schrapping 1ste paragraaf wegens geen meerwaarde. Uitbreiding naar rechtzetting van geproduceerde energiehoeveelheden + aanpassingen n.a.v. terminologie MIG 6. M.b.t. §1: Schrapping van specificatie bij 'de laatste 24 volledig opgenomen maanden' bij TP met maandelijkse opnamefrequentie voor facturatie + continue gemeten TP o.w.v. gelijktrekking met beschrijving bij TP met jaarlijkse opnamefrequentie voor facturatie. M.b.t. §4: Meterdefect is conform MEDE VREG over rechtzettingen 2 jaar vermits de afnemer dit op de factuur of op zijn meter kan zien, het gaat hier specifiek over fouten die de klant niet kan zien – informatieachterstand. M;.b.t. §5: In het TR was nog geen betwistingstermijn voor een rechtzetting opgenomen."]
["E+G","nvt","V.3.6.3","Geen meerwaarde van deze bepaling t.o.v. de onderafdeling m.b.t. gebruiksprofielen"]
["E+G","4.3.37","V.3.6.4","Uitbreiding naar geproduceerde en verbruikte energiehoeveelheden"]
["E+G","4.3.38","nvt","Toevoeging van nieuwe bepaling naar aanleiding van het nieuwe proces van provisionele allocatie in MIG 6"]
["E+G","4.3.39","V.3.6.5","Uitbreiding naar geproduceerde en verbruikte energiehoeveelheden"]
["E+G","4.3.46","V.3.8.6","Noot: zoals ook al in de huidige bepaling werd opgenomen volgt ook een factuur na rechtzettingen. O.w.v. de kosten die soms de baten overstijgen is dit echter niet het geval na elke rechtzetting. "]
["E+G","4.3.47","V.3.9.1","Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie en allocatiemodel"]
["E+G","4.3.49","V.3.9.3","M.b.t. §1: Aanpassing termijn conform MIG 6. M.b.t. §2: uitbreiding naar productie en verbruik"]
["E+G","4.3.50","V.3.9.4","M.b.t. §1: Aanpassing termijn conform MIG 6. M.b.t. §2: uitbreiding naar productie en verbruik"]
["E+G","4.3.51","V.3.9.5","M.b.t. §1: Aanpassing termijn conform MIG 6. M.b.t. §2: uitbreiding naar productie en verbruik"]
["E+G","4.3.55","V.3.9.9","Schrapping van het uitzonderingsprincipe i.g.v. metervervanging om techniche redenen: vanaf MIG 6 gaat – door de overstap van compensatie naar valorisatie – een eventuele overproductie niet langer verloren, waardoor het nadelig effect van het opstellen van een factuur op basis van een beperktere periode verkleint. We erkennen wel dat er  mogelijk toch nog een nadelig effect zal blijven bestaan, vermits de vergoeding die de leveranciers zullen aanbieden voor de overproductie mogelijk lager zal uitvallen dan de prijs die de prosument betaalt voor zijn afname. "]
["E+G","4.3.56","V.3.10.1","Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie "]

{"sheet":"datacode","index":4,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DATACODE"]
["Van toep. op TRDE of TRDG, of beide","nieuw artikel","oud artikel ","Motivering/toelichting "]
["E+G","5.1.1","nvt","Dit artikel omschrijft wanneer een meetgegeven gebruikt wordt voor informatieve doeleinden. Eenzelfde meetgegeven kan immers voor verschillende doeleinden worden aangewend. Zo kan het gebruikt worden voor een informatief doel als het aan een derde partij wordt gegeven tegenover een facturatiedoel als het aan een leverancier wordt gegeven met het oog op facturatie in het kader van een energiecontract. "]
["E+G","5.1.2","nvt","Meetgegevens die enkel gebruikt worden voor informatieve doeleinden volgen niet dezelfde validatiecyclus en hebben derhalve niet hetzelfde validatieniveau als meetgegevens die gebruikt worden voor facturatie in het kader van een energiecontract. Het betreft validatieniveau V3-informatief zoals beschreven in de MIG 6. "]
["E+G ","5.1.3","nvt","Het is niet de bedoeling dat derde partijen op basis van gegevens die enkel gebruikt worden voor informatieve doeleinden interfereren in de marktprocessen m.b.t. de aankoop en verkoop van energie; daarom worden deze niet gerectificeerd. Wanneer het gaat om een meetgegeven dat ook voor facturatie in het kader van een energiecontract werd gebruikt dan kan dit enkel worden rechtgezet wanneer de aanvraag tot rechtzetting via de toegangshouder verloopt.  "]
["E+G","5.2.1","nvt","Dit artikel legt de verplichting op om zowel de geautomatiseerde als de niet-geautomatiseerde uitwisseling van meetgegevens voor informatieve doeleinden te registreren in het dataregister. Daarnaast worden ook de doeleinden van het dataregister beschreven. Deze ontwerpbepaling is onder voorbehoud van een eventuele latere decretale basis. We zullen immers voorstellen om het registreren van de data uitwisseling voor informatieve doeleinden als een taak (van de databeheerder) op te nemen in het Energiedecreet. "]
["E+G ","5.2.2 ","nvt","Dit artikel betreft de verplichting voor de distributienetbeheerder om de gegevens in het dataregister actueel te houden. Dit betreft ook gegevens van de elektriciteitsdistributienetgebruikers zoals die worden aangeleverd door de toegangshouders, datatoegangshouders of andere partijen. De verantwoordelijke elektriciteitsdistributienetgebruiker is de houder van het energiecontract en die informatie komt bv. van de toegangshouder. 'Andere partijen' verwijst bv. naar informatie afkomstig van derde partijen die op een niet-geautomatiseerde wijze informatie opvragen (≠ datatoegangshouders)."]
["E+G","5.2.3","nvt","In dit artikel wordt een niet-limitatieve opsomming gegeven van de gegevens die in het dataregister moeten worden opgenomen. Het dataregister kan uit meerdere bestanden bestaan. Het dataregister zal in hoofdzaak  gegevens met betrekking tot de geautomatiseerde uitwisseling omvatten, maar ook gegevens in het kader van niet-geautomatiseerde uitwisseling moeten in het dataregister worden gelogd."]
["E+G","5.3.1","V.3.10.2 §1 en §2","Het artikel werd uitgebreid naar gemandateerde derde partijen. Specifiek voor toegangshouders werd verwezen naar het Energiebesluit en werd het artikel ingekort. Het verkrijgen van de verbruikshistoriek van de laatste drie jaar via een toegangshouder zit immers al vervat in art 6.4.23 van het Energiebesluit. "]
["E+G","5.3.2","nvt","§1 en §2 Betreft de omzetting van art. 10.2 van de Energie-Efficiëntierichtlijn. §3 werd toegevoegd omdat een afnemer beroep kan doen op meerdere derde partijen en op die manier een overzicht kan behouden van de partijen die zijn data ontvangen. §4 beschrijft de situatie zoals die op vandaag reeds bestaat."]
["E+G","5.4.1","nvt","Verwijst naar de nieuwe situatie waarbij meerdere datatoegangspunten gekoppeld kunnen worden aan een hoofdpunt of m.a.w. waarbij een elektriciteitsdistributienetgebruiker meerdere datacontracten kan afsluiten (Cf. MIG TPDA). Daar waar het toegangspunt gelinkt is met een energiecontract is het datatoegangspunt gelinkt met een datacontract."]
["E+G","5.4.2","nvt","Dit artikel verplicht de elektriciteitsdistrbiutienetbeheerder om geautomatiseerde uitwissling van data voor informatieve doeleinden mogelijk te maken en heeft m.a.w. betrekking op MIG TPDA. "]
["E+G","5.4.3","nvt ","Dit artikel creëert een basis voor het datatoegangscontract naar analogie met het toegangscontract. "]
["E+G","5.4.4","nvt","Beschrijft een aantal garanties van de datatoegangshouder t.a.v. de distributienetbeheerder. "]
["E+G ","5.4.5","nvt","Opgesteld naar analogie met art. 4.2.4 van de marktcode, maar dan voor het verkrijgen van datatoegang. "]
["E+G ","5.4.6","nvt","Omschrijft de informatie die een aanvraag tot datatoegang minstens moet bevatten. Opgesteld naar analogie met art. 4.2.5 van de marktcode."]
["E+G ","5.4.7","nvt","Betreft het beoordelen van de aanvraag, opgesteld naar analogie met art. 4.2.6 van de marktcode."]
["E+G ","5.4.8","nvt","Link met de voorwaarden opgenomen in het datatoegangscontract. Opgesteld naar analogie met art. 4.2.7 van de marktcode."]
["E+G ","5.4.9","nvt","Opgesteld naar analogie met art. 4.2.8 van de marktcode. Betreft de beoordeling van de datatoegangsaanvraag door de distributienetbeheerderder. M.b.t. §2: De voorwaarden waartegen de nieuwe datatoegangshouder datatoegang krijgt, treden pas in werking na de ondertekening van het door de VREG (al dan niet stilzwijgend) goedgekeurde datatoegangscontract waarin die voorwaarden zijn opgenomen. Door de ondertekening van het datatoegangscontract ontstaat de contractuele relatie tussen de datatoegangshouder en de distributienetbeheerder en dat houdt dan logischerwijs de start in van de datatoegang. Het is dus  vanaf de ondertekening van het datatoegangscontract dat de aanvrager datatoegang krijgt en zo datatoegangshouder wordt, en niet vanaf de goedkeuring van de aanvraag voor datatoegang door de elektriciteitsdistributienetbeheerder. Let wel, de toegang tot de meetgegevens van een datatoegangspunt start pas vanaf de registratie van een datacontract."]
["E+G ","5.4.10","nvt","Verplicht het ondertekenen van het datatoegangscontract om datatoegang te verkrijgen."]
["E+G ","5.4.11","nvt","Omschrijft de inhoud van het datatoegangscontract (niet limitatief)."]
["E+G ","5.4.12","nvt","Bepalingen inzake het nieuwe concept 'dienstencatalogus'; §2: aanwezige meetinrichting: verbruiksmeter op het hoofdpunt (meet afname en injectie) én ev. meetuitrusting voor decentrale productie (meet productie en, door combinatie van afname, injectie en productievolumes, kan ook het verbruik afgeleid worden); dit zijn de diensten die meet-technisch kunnen aangeboden worden met de aanwezige meetinrichting. "]
["E+G ","5.4.13","nvt","Beschrijving van de keuzes  inzake toegangspuntconfiguratie die de datatoegangshouder kan maken mits ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de netgebruiker.  Noteer dat de toegangspuntconfiguratie binnen MIG TPDA (het meetregime en de informatiefrequentie) kan afwijken van de toegangspuntconfiguratie in de markt voor de aankoop en verkoop van energie (MIG 6)."]
["E+G ","5.4.14","nvt","Bepalingen inzake het 'Preswitch' proces, met oplijsting van de ter beschikking gestelde gegevens én een verplichting tot monitoring van het gebruik van de 'preswitch light', omwille van het mogelijke risico op misbruik. "]
["E+G ","5.4.15","nvt","De datatoegang voor een datatoegangspunt (= de mogelijkheid om meetgegevens te verkrijgen) is gebaseerd op een datacontract en dus een mandaat van de distributienetgebruiker. Wanneer dat mandaat stopt dan wordt de datatoegang voor dat specifiek datatoegangspunt beëindigd. mbt §2: de uitwisseling van meetgevens voor een bepaald datatoegangspunt wordt sowieso beëindigd wanneer zich in de markt voor de aankoop en verkoop van energie een klantenwissel of een gecombineerde wissel voordoet. De datatoegangshouder moet  het nieuwe datatoegangspunt in portefeuille nemen obv een nieuw datacontract. Dit voorkomt dat de datatoegangshouder nalaat om de uitwisseling van gegevens mbt het oude datatoegangspunt stop te zetten.   "]
["E+G ","5.4.16","nvt","De opgevraagde meetgegevens worden binnen de termijnen beschreven in de MIG TPDA ter beschikking gesteld worden. Dit artikel bepaalt een maximumtermijn van 5 werkdagen. "]
["E+G","5.4.17","nvt","Om misbruik tegen te gaan, moet de distributienetbeheerder de distributienetgebruiker informeren wanneer iemand een datacontract voor hem registreert en dus toegang zal krijgen tot zijn meetgegevens. De afnemer heeft op die manier de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten."]
["E+G","5.4.18","nvt","De distributienetbeheerder moet minstens via steekproeven controleren of de datatoegangshouders beschikken over de nodige mandaten. "]
["E+G ","5.4.19","nvt","§1 betreft het beëindigen van datatoegang mbt een specifiek datatoegangspunt. Aangezien de toegang tot meetgegevens voor een datatoegangspunt gebaseerd is op een datacontract (incl.mandaat), moet de distributienetbeheerder de datatoegang voor dat datatoegangspunt beëindigen als de datatoegangshouder niet langer beschikt over een datacontract (mandaat) voor een datatoegangspunt of als de distributienetgebruiker vraagt om de toegang stop te zetten. §2 betreft het beëindigen van de datatoegang voor alle datatoegangspunten in portefeuille van een bepaalde datatoegangshouder."]
["E+G ","5.5.1","nvt","Betreft het verstrekken van de nodige meetgegevens aan de toegangshouder in kader van art. 3.2.18 van het Energiebesluit. Let wel, dit artikel dient nog aangepast te worden met oog op het verstrekken van verbruiksinformatie in het MIG 6 tijdperk  en bij digitale meters. Afhankelijk van die invulling zullen de bepalingen in het TRD evt. verder moeten worden uitgewerkt. "]

{"sheet":"code GDN","index":5,"n_rows":17,"n_cols":4,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,3],[2,2,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CODE GESLOTEN DISTRIBUTIENETTEN"]
["Van toepassing op TRDE of TRDG, of beide","nieuw artikel","oud artikel ","Motivering/toelichting "]
[null,"Algemeen: ","(1) In een aantal bepalingen over GDN’s wordt momenteel het begrip ‘netgebruiker’ gebruikt. Dat is niet correct vermits het decretale begrip 'netgebruiker' enkel betrekking heeft op het (publieke) distributienet. Het Decreet voorziet het begrip 'achterliggende netgebruiker' voor GDN's. Daarom wordt doorheen de hele code GDN 'netgebruiker (van een gesloten distributienet)' vervangen door 'achterliggende netgebruiker'. (2) Naar analogie met de Marktcode (cf. uitbreiding van het toegangshouderschap op toegangspunten voor afname, zoals bepaald in art. 4.2.1) wordt doorheen de hele code GDN waar gepast 'leverancier' vervangen door 'toegangshouder')."]
[null,"7.1.6","V.4.1.2","Aanpassing naar analogie met art. 1.4.2 in de algemene bepalingen (art. 1.4.2 : voor netgebruikers op het distributienet <> dit artikel: voor achterliggende netgebruikers op een GDN)"]
[null,"7.2.5","IV.6.5.1 - IV.6.5.2 - IV.6.5.3","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie, naar analogie met art. 2.3.1 van de Netcode. "]
[null,"7.2.6","IV.6.6.1 - IV.6.6.2","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie, naar analogie met art. 2.3.2 van de Netcode."]
[null,"7.3.10","V.4.10.1","De meetinrichting van prosumenten met een productie > 10 kVA moet afname, injectie en productie per elementaire periode registreren in een gemeten gebruiksprofiel. De meetinrichting moet de standaard toegangspuntconfiguratie, zoals bepaald in artikel 4.2.13, ondersteunen. We gaan er voorlopig van uit dat deze bepaling ook in de toekomst blijft gelden; op basis van het ontwerpdecreet digitale meters is dit nog niet volledig duidelijk."]
[null,"7.3.11","deel van V.4.10.2","Voor productiemetingen, en metingen die gebruikt worden in de (toekomstige gereguleerde) marktprocessen bij de valorisatie van flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt, kan de achterliggende netgebruiker een beroep doen op de diensten van de distributienetbeheerder. De nieuwe §2 biedt de mogelijkheid tot plaatsing van de meetuitrusting door de achterliggende netgebruiker (of een door hem aangestelde derde). Er moet daarbij wel rekening gehouden worden met de bepalingen uit het technisch reglement en met de technische voorschriften van de gesloten distributienetbeheerder.  §3: Bij de indienstname van een productie-installatie kan de beheerder van het gekoppelde net de meterstanden opnemen; dit om discussie en fraude te voorkomen. \nDe aanbevelingen uit ADV-2017-02 gaan nog verder, maar de VREG wil nog afwachten om deze te implementeren tot de Vlaamse autoriteiten een definitieve beslissing nemen omtrent het decreet digitale meters en de mogelijkheid van een gewestelijke databeheerder. "]
[null,"7.4.1","deel van IV.6.1.3","Deels een vervanging van ex art.IV.6.1.3 gegeven de nieuwe MIG 6 terminologie van hoofdpunt en daaraan gekoppelde dienstverleningspunten (toegangspunten). Aanpassingen naar analogie met art. 4.1.1 van de Marktcode. "]
[null,"7.4.2","deel van IV.6.1.3","Deels een vervanging van ex art.IV.6.1.3 gegeven de nieuwe MIG 6 terminologie van hoofdpunt en daaraan gekoppelde dienstverleningspunten (toegangspunten). Aanpassingen naar analogie met art. 4.1.1 van de Marktcode. "]
[null,"7.4.3","IV.6.1.4","Aanpassingen gegeven de nieuwe MIG 6 terminologie van hoofdpunt en daaraan gekoppelde toegangspunten; schrapping 'fysieke' wegens vervat in de voorgestelde definitie van 'afnamepunt' en 'injectiepunt'."]
[null,"7.4.4","IV.6.1.1","Redactionele aanpassing: toekenning taak van beheer van het toegangsregister gebeurt al in het Energiedecreet."]
[null,"7.4.5","IV.6.1.2","Schrapping wegens uitbreiding TH-schap op het distributienet op TP voor afname naar netgebruikers (cf. art. 4.2.1); toevoeging omdat een aantal nieuwe elementen in het toegangsregister niet relevant/verplicht zijn voor een GDN."]
[null,"7.4.6","deel van IV.6.3.1- IV.6.3.2 ","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie, naar analogie met art. 4.2.4 van de Marktcode"]
[null,"7.4.7","IV.6.4.1 - IV.6.4.2 - IV.6.4.3 - IV.6.4.4","Redactionele aanpassingen"]
[null,"7.4.8","deel van IV.6.3.1","Redactionele aanpassingen/Aanpassingen n.a.v. MIG 6 terminologie, naar analogie met art. 4.2.9 van de Marktcode; Schrapping van 'of achterliggende netgebruiker' wegens uitbreiding TH-schap op het distributienet op TP voor afname naar netgebruikers (cf. art. 4.2.1)"]
[null,"7.4.20","V.4.6.1","Vervanging 'leverancier of producent' door 'toegangshouder wegens uitbreiding TH-schap op het distributienet op TP voor afname naar netgebruikers (cf. art. 4.2.1)"]